Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Пятьдесят восьмая сессия

Женева, 8–11декабря 2015 года

Пункт 16 предварительной повестки дня

Правила № 80 (Прочность сидений и их креплений (автобусы))

 Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 03 к Правилам № 80 (Крепление сидений и их креплений (автобусы))

 Представлено экспертом от Нидерландов[[1]](#footnote-1)\*

 Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях обновления ссылки на Правила № 25 ООН. Изменения к существующему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − зачеркнут.

 I. Предложение

*Пункт 5.5* изменить следующим образом:

«5.5 На каждом переднем боковом сиденье в каждом транспортном средстве категории M2, максимальная масса которого не превышает 3 500 кг, должен быть установлен подголовник. Этот подголовник должен соответствовать требованиям Правил № 25 с внесенными в них поправками **самой последней** серии ~~03~~.»

 II. Обоснование

1. В настоящее время представлены предложения по поправкам к Правилам № 16 ООН с целью предусмотреть установку ремней безопасности, позволяющих увеличить перемещение вперед водителя и пассажиров и соответствующих обновленному варианту положений Правил № 17 ООН, регламентирующих поглощение энергии. В этой связи необходимо также обновить другие правила ООН, связанные с Правилами № 17, такие как Правила ООН № 25 и 80.

2. Именно по этой причине была обновлена ссылка на Правила № 25 ООН.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. [↑](#footnote-ref-1)