|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **INF.15 R** |

**Economic Commission for Europe**

Inland Transport Committee

**Working Party on the Transport of Dangerous Goods**

**104th session 14 May 2018**

Geneva, 15-17 May 2018

Item 4 of the provisional agenda

**Work of the RID/ADR/ADN Joint Meeting**

 Проекты поправок к приложениям А и В к ДОПОГ для вступления в силу 1 января 2019 года - Поправки к документу ECE/TRANS/WP.15/240

 Записка секретариата

1. Поправки к документу ECE/TRANS/WP.15/240 принятые Совместным совещанием МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

 Глава 1.6, 1.6.3.49

*Заменить* номинального давления срабатывания разрывной мембраны *на* давления разрывной мембраны

*(Справочные документы: неофициальные документы INF.32/Rev.1 и INF.47)*

 Глава 1.6, 1.6.4.51

*Заменить* номинального давления срабатывания разрывной мембраны *на* давления разрывной мембраны

*(Справочные документы: неофициальные документы INF.32/Rev.1 и INF.47)*

 Поправка – Глава 2.2, 2.2.9.1.7, в пункте g) после «элементы и батареи»

*Включить* , изготовленные после 30 июня 2003 года

*(Справочный документ: неофициальный документ INF.37)*

 Глава 3.3, СП 392, В таблице в пункте а) (пять раз)

*Заменить* Правила ... ЕЭК ООН *на* Правила ... ООН

*(Справочный документ: неофициальный документ INF.30)*

 Поправка – Глава 5.3, 5.3.1.2

*Заменить* существующий текст следующим:

**5.3.1.2** В заголовке после "контейнерах," включить "контейнерах для массовых грузов,".

Изменить первый абзац после примечания следующим образом:

"Большие знаки опасности должны размещаться на обеих боковых сторонах и на каждой торцевой стороне контейнера, контейнера для массовых грузов, МЭГК, контейнера-цистерны или переносной цистерны и на двух противоположных сторонах в случае мягких контейнеров для массовых грузов."».

*(Справочный документ: неофициальный документ INF.20)*

 Поправка – Глава 6.8, 6.8.2.1.23

*Изменить* первую поправку следующим образом:

**6.8.2.1.23** Изменить первые два предложения следующим образом:

 "Способность изготовителя выполнять сварочные работы должна быть проверена и подтверждена компетентным органом или назначенным им органом, который выдает официальное утверждение типа. Способность мастерской по техническому обслуживанию или ремонту выполнять сварочные работы должна быть проверена и подтверждена соответствующим проверяющим органом согласно пункту 6.8.2.4.5. Изготовитель или мастерская по техническому обслуживанию или ремонту должны использовать систему обеспечения качества сварки".

*(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/9 и INF.47)*

 Поправка – Глава 6.8, 6.8.2.2.10

*Изменить* первую поправку следующим образом:

**6.8.2.2.10** Изменить первое предложение второго абзаца следующим образом:

 "За исключением цистерн, предназначенных для перевозки сжатых, сжиженных или растворенных газов, когда компоновка разрывной мембраны и предохранительного клапана должна удовлетворять требованиям компетентного органа, внутреннее давление разрыва разрывных мембран должно отвечать следующим требованиям:

 – минимальное давление разрыва при 20 °С, включая допуски, должно составлять не менее 0,8 испытательного давления,

 – максимальное давление разрыва при 20 °С, включая допуски, должно составлять не более 1,1 испытательного давления и

 – давление разрыва при максимальной рабочей температуре должно превышать максимальное рабочее давление."

*(Справочные документы: неофициальные документы INF.32/Rev.1 и INF.47, с внесенными поправками)*

 Глава 6.8, 6.8.5.1.2, в пункте а) в новом подпункте

*Заменить* -40 °C *на* -60 °C

*(Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2018/11 и INF.47)*

 B. Другие поправки к документу ECE/TRANS/WP.15/240

 Вторая поправка – Глава 1.6, 1.6.1.40

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

 Глава 1.6, после 1.6.3.53

*Включить* Перенумеровать 1.6.3.50 как 1.6.3.100.

 Глава 2.1, 2.1.5

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

 Глава 2.2, 2.2.8.2.1

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

 Глава 3.2, Таблица А, для № ООН 2071

*Исключить* В колонке 3b включить «M11».

 Глава 3.2, Таблица А, для № ООН 2381

*Заменить* TP38 *на* TP39

 Глава 3.2, Таблица A, для № ООН 3148

*Заменить* TP39 *на* TP38

 Глава 3.2, Таблица A, для № ООН 3528, 3529 и 3530

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

 Глава 3.3, новое СП 388, четвертый абзац

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

 Глава 4.3, 4.3.4.1.3, Таблица, для класса 4.1, для № ООН ONU 3533 и 3534

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

 Глава 4.3, 4.3.4.1.3, Таблица, для класса 5.1, для № 3375

(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

 Глава 5.2, 5.2.2.2.2, Таблица, для опасности класса 4.1

*Заменить* твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества и полимеризующиеся вещества *на* полимеризирующиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

 Глава 6.8, 6.8.2.2.11

*После* Добавить следующий новый абзац *включить* 6.8.2.2.11