|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/42 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General9 August 2018RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации**

**Восьмидесятая сессия**

Женева, 23–26 октября 2018 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

**Упрощение правил, касающихся освещения
и световой сигнализации**

 Предложение о введении требований относительно использования альтернативных источников света на светоизлучающих диодах в новые правила ООН, касающиеся устройств освещения и световой сигнализации

 Представлено целевой группой по альтернативным и модифицированным устройствам (ЦГ по АМ)[[1]](#footnote-1)\*

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен целевой группой по альтернативным/модифицированным устройствам (ЦГ по А/М) в качестве пересмотренного варианта первоначального предложения, разработанного экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ), на основании которого в проект новых правил ООН, касающихся устройств световой сигнализации (УСС), вводятся предписания относительно светоизлучающих диодов (СИД). Этот текст уже был представлен Рабочей группе по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят седьмой сессии в качестве неофициального документа GRE-77-15 и в принципе принят в ожидании его официального рассмотрения GRE совместно с окончательным текстом проекта новых правил. Затем этот текст был представлен в качестве документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2017/14 с исправлениями, содержащимися в документе GRE-78-04. Были приняты во внимание содержание документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/2, а также замечания, изложенные в ходе семьдесят восьмой и семьдесят девятой сессий GRE. Изменения к тексту проекта новых правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

 I. Предложение

*Пункт 2.2* изменить следующим образом:

«2.2 "*огни различных типов*" означают ….

 ….

Изменение цвета источника света или цвета любого фильтра не означает изменения типа.

**Использование альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД не означает изменения типа. Вместе с тем применяется пункт 4.7.7**».

*Пункт 3.1.2.2* изменить следующим образом:

«3.1.2.2 краткое техническое описание, за исключением огней с несменными источниками света, с указанием, в частности:

a) категории или категорий предписанного(ых) источника(ов) света с нитью накала; эта категория источника света с нитью накала должна соответствовать одной из категорий, предусмотренных в Правилах № 37;

b) категории или категорий предписанного(ых) источника(ов) света на СИД; эта категория источника света на СИД должна соответствовать одной из категорий, предусмотренных в Правилах № 128 ООН;

c) конкретного идентификационного кода модуля источника света;

**d) если, по усмотрению заявителя, огонь подлежит официальному утверждению с альтернативным(и) источником(ами) света на СИД в соответствии с Правилами № 128, то это обстоятельство также должно указываться в описании;**

**e)** в случае стоп-сигнала категории S3 или S4, предназначенного для установки внутри транспортного средства, в техническом описании должно содержаться указание оптических характеристик (пропускание света, цвет, угол наклона и т. д.) заднего(их) окна (окон)».

*Пункт 3.3.4.1.1* изменить следующим образом:

«3.3.4.1.1 В любом случае знак официального утверждения или уникальный идентификатор, а также **предписанная(ые) категория или категории** **альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД, при наличии,** должны быть видимы, когда огонь установлен на транспортном средстве или когда такая подвижная часть, как капот или крышка багажника либо дверь находится в открытом положении».

*Пункт 3.3.4.3.,* изменить следующим образом:

«3.3.4.3 за исключением огней с несменными источниками света, должна быть нанесена четкая и нестираемая маркировка, указывающая:

 a) предписанную(ые) категорию(ии) источника(ов) света; **если данный огонь официально утвержден для** **альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД, то категорию или категории альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД;** и/или

 b) конкретный идентификационный код модуля источника света».

*Включить новый пункт 3.5.4* следующего содержания:

«**3.5.4 На испытание с альтернативными источниками света на СИД не распространяется требование о проверке соответствия производства**».

*Пункт 4.3.1.4* изменить следующим образом:

«4.3.1.4 Патрон источника(ов) света должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации 60061 МЭК. Применяются спецификации патрона, относящиеся к ~~используемой~~ **предписанной** категории источника(ов) света.

 **В противном случае, если предписана также категория альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД, применяются спецификации патрона, относящиеся к категории альтернативного(ых) источника(ов) света**».

*Включить новый пункт 4.7.7* следующего содержания:

«**4.7.7 Если, по усмотрению заявителя, огонь подлежит также официальному утверждению с альтернативным(и) источником(ами) света на СИД, то все измерения – фотометрические и колориметрические – повторяются с использованием предписанного(ых) альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД**».

*Приложение 1, пункт 9.2* изменить следующим образом:

«9.2 По функции световой сигнализации и категории:

 Для установки либо снаружи, либо внутри, либо в обоих положениях2

 Цвет испускаемого света: красный/белый/автожелтый/бесцветный2

 Число, категория **или категории** и тип источника(ов) света:**3/**

 Напряжение и мощность:

….»

«**3/ Четко указать альтернативный(ые) источник(и) света на СИД, при наличии**».

 II. Обоснование

1. Настоящее предложение первоначально было разработано и представлено БРГ к семьдесят седьмой и семьдесят восьмой сессиям GRE и может быть рассмотрено только после того, как будет представлено предложение по новым правилам ООН, касающимся устройств световой сигнализации (УСС). Это предложение рассматривается целевой группой по альтернативным и модифицированным устройствам (ЦГ по АМ). Следовательно, ЦГ по АМ предложила внести в него поправки. Были также приняты во внимание замечания, изложенные на предыдущих совещаниях GRE.

2. Настоящим предложением предусмотрены следующие изменения:

* с учетом документа GRE/2018/02 внесены редакционные поправки;
* введено требование о том, чтобы была видимой маркировка огня, который официально утвержден для установки альтернативного(ых) источника(ов) света на СИД;
* введено требование об использовании патрона альтернативного источника света на СИД с допуском эквивалентного источника света с нитью накала, если предписан альтернативный источник света на СИД.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)