|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/49/Corr.1 |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | Distr. générale18 octobre 2018FrançaisOriginal : anglais |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules**

**Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse**

**Quatre-vingtième session**

Genève, 23-26 octobre 2018

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

**Règlements ONU nos 37 (Lampes à incandescence), 99 (Sources lumineuses
à décharge) et 128 (Sources lumineuses à diodes électroluminescentes)
et Résolution d’ensemble sur une spécification commune
des catégories de sources lumineuses**

 Proposition de complément [8] à la version initiale
du Règlement ONU no 128 (Sources lumineuses
à diodes électroluminescentes)

 Rectificatif

Après le paragraphe 4, *insérer* la figure ci-dessous :

«**Figure 1
Exemple de comportement autorisé du flux lumineux d’une source lumineuse à DEL homologuée au titre du Règlement ONU no 128, annexe 4, par. 1.2**

 »