|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2022/104 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General7 April 2022RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Сто восемьдесят седьмая сессия**

Женева, 21‒24 июня 2022 года

Пункт 4.14.16 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года: Предложения по поправкам
к существующим правилам ООН, представленные
GRE и GRSG, по которым еще не принято решение**

 Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 02 к Правилам № 86 ООН (установка устройств освещения и световой сигнализации для сельскохозяйственных транспортных средств)

 Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст обсуждался Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее восемьдесят пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/85, пункт 26). В его основу положен документ ECE/TRANS/
WP.29/GRE/2021/22. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в июне 2022 года.

*Пункт 6.1.2* изменить следующим образом:

«6.1.2 Число: Две официально утвержденного типа в соответствии с:

 ‒ правилами № 98 или 112 либо 113 ООН,

 или

‒ классом A, B, BS, CS, D, DS либо ES, предусмотренным поправками серии 00 к Правилам № 149 ООН,

или

‒ классом A, B, BS, CS либо DS, предусмотренным поправками серии 01 и последующих серий к Правилам № 149 ООН.

 В факультативном порядке одна дополнительная пара официально утвержденного типа в соответствии с:

 ‒ правилами № 98 или 112 либо 113 ООН,

 или

 ‒ классом A, B, BS, CS, D, DS либо ES, предусмотренным поправками серии 00 к Правилам № 149 ООН,

 или

 ‒ классом A, B, BS, CS, DS либо RA, предусмотренным поправками серии 01 и последующих серий к Правилам № 149 ООН».

*Пункт 6.1.9.2* изменить следующим образом:

«6.1.9.2 Эта максимальная сила света достигается за счет суммирования отдельных контрольных значений, которые указаны на нескольких фарах».

*Пункт 6.2.2* изменить следующим образом:

«6.2.2 Число: Две (или четыре ‒‒ см. пункт 6.2.4.2.4) официально утвержденного типа в соответствии с:

 ‒ правилами № 98 или 112 либо 113 ООН,

 или

 ‒ классом A, AS, B, BS, CS, D, DS либо ES, предусмотренным поправками серии 00 к Правилам № 149 ООН,

 или

 ‒ классом AS, BS, C, CS, DS либо V, предусмотренным поправками серии 01 и последующих серий к Правилам № 149 ООН».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2022 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2022 год (A/76/6 (часть V, разд. 20), п. 20.76), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)