|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2022/32 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General28 June 2022RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Женева, 12–16 сентября 2022 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

**Стандарты**

 Ссылки на стандарты, уже принятые Совместным совещанием, но не включенные в поправки 2023 года

 **Записка секретариата**[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

 Введение

1. Пересмотренные варианты стандартов EN 14025 и EN 13799 не были своевременно выпущены к 1 июня 2022 года, чтобы быть включенными в предлагаемые поправки, которые должны быть сообщены государствам –– участникам МПОГ/договаривающимся сторонам ДОПОГ 1 июля 2022 года для вступления в силу 1 января 2023 года.

2. Секретариат подготовил следующие предложения по поправкам, касающиеся ссылок на эти стандарты в МПОГ и ДОПОГ 2025 года. Рабочей группе по стандартам Совместного совещания предлагается подтвердить, что эти ссылки остаются в силе и что даты применения правильно перенесены в соответствующие тексты для вступления в силу 1 января 2025 года.

3. В пункте 6.8.2.6.1, в строке для стандарта EN 14025:[2022], перечень применимых подразделов и пунктов был исправлен: включен подраздел 6.8.3.1.

**Предложения по поправкам**

6.2.4.1 Изменить таблицу «Для затворов» следующим образом:

– В конце включить следующую новую строку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 13799:[2022] | Оборудование для СНГ и его вспомогательные приспособления ⸺ Уровнемеры для емкостей высокого давления для сжиженного нефтяного газа (СНГ) | 6.2.3.1 и 6.2.3.3 | До дальнейшего указания |  |

*(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/162, приложение II)*

6.8.2.6.1 Изменить таблицу под заголовком «Для конструкции и изготовления цистерн» следующим образом:

– Для стандарта «EN 14025:2018 + AС:2020» в колонке 4 заменить
«До дальнейшего указания» на «С 1 января 2021 года до 31 декабря
[2026] года».

*(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/164, приложение I, A, с поправками)*

– После строки для стандарта «EN 14025:2018 + AС:2020» включить новую строку следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EN 14025:[2022] | Цистерны для перевозки опасных грузов ⸺ Металлические цистерны под давлением ⸺ Конструкция и изготовление***ПРИМЕЧАНИЕ:*** *Пригодность материалов для изготовления корпусов должна быть подтверждена, по крайней мере, на основе свидетельства типа 3.1, выданного в соответствии со стандартом EN 10204.* | 6.8.2.1 и 6.8.3.1 | До дальней-шего указания |  |

*(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/164, приложение I, А)*

6.8.2.6.1 В таблице под заголовком «Для оборудования»:

– После последней строки включить новую строку следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 13799:[2022] | Оборудование для СНГ и его вспомогательные приспособления ⸺ Уровнемеры для емкостей высокого давления для сжиженного нефтяного газа (СНГ) | 6.8.2.2.1 и 6.8.2.2.11 | До дальней-шего указания |  |

*(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/162, приложение II)*

(ДОПОГ:) 6.8.4 d), TT11 В абзаце после таблицы заменить «EN 14025:2018»
на «EN 14025:[2022]».

*(Справочный документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/164, приложение I, А)*

1. \* A/76/6 (разд. 20), п. 20.76. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2022/32. [↑](#footnote-ref-2)