|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/ADN/61/Add.1 |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | Distr. générale26 août 2022FrançaisOriginal : anglais et français |

**Commission économique pour l’Europe**

**Comité d’administration de l’Accord européen
relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)**

 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

 Projet d'amendements au Règlement annexé à l'ADN[[1]](#footnote-2)\*

 Additif

 Chapitre 1.2

1.2.1 Sous la définition de « conteneur-citerne », insérer :

« En outre, on entend par :

*"Très grand conteneur-citerne"*, un conteneur-citerne d’une capacité supérieure à 40 000 litres ; »

 Chapitre 1.6

1.6.1 Ajouter les nouvelles mesures transitoires suivantes :

« 1.6.1.52 Les récipients intérieurs des GRV composites qui ont été fabriqués avant le 1er juillet 2021 conformément aux prescriptions du 6.5.2.2.4 de l’ADR applicables jusqu’au 31 décembre 2020 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.5.2.2.4 de l’ADR concernant les marques sur les récipients intérieurs qui ne sont pas facilement accessibles pour l’inspection en raison du modèle de l’enveloppe extérieure applicables à partir du 1er janvier 2021 peuvent encore être utilisés jusqu’à l’expiration de leur durée d’utilisation déterminée au 4.1.1.15 de l’ADR. »

« 1.6.1.53 *(Réservé)* »

 Chapitre 1.8

1.8.5.4 Dans le « Modèle de rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses », section 6, dans la note (3), ajouter en fin de liste la nouvelle rubrique suivante « 18 Très grand conteneur-citerne ». Renuméroter en conséquence les numéros restantes.

 Chapitre 1.10

1.10.4 Supprimer la première phrase. Dans la deuxième phrase, remplacer « En outre, les dispositions » par « Les dispositions ».

 Chapitre 3.2, tableau A

Ajouter la nouvelle rubrique suivante :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3550 | POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables supérieure ou égale à 10 % | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 802 | 0 | E5 |  | PP, EP |  |  | 2 |  |

 Chapitre 5.4

5.4.2 Dans la note de bas de page 6, première phrase, remplacer “Amendement 39-18” by “Amendement 40-20”.

 Dans la note de bas de page 6, dans le texte reproduisant la section 5.4.2 du code IMDG :

5.4.2.2 Dans la première phrase, à la fin, supprimer « les uns aux autres » ;

5.4.2.3 Remplacer « présenté » par « fourni » ;

5.4.2.4 Remplacer « les informations relatives au transport de marchandises dangereuses sont fournies » par « le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule est fourni ».

1. \* Diffusé en langue allemande par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/61/Add.1. [↑](#footnote-ref-2)