|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2023/4 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  24 February 2023  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил   
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по пассивной безопасности**

**Семьдесят третья сессия**

Женева, 15–19 мая 2023 года

Пункт 7 предварительной повестки дня

**Правила № 17 ООН (прочность сидений)**

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 10   
к Правилам № 17 ООН (прочность сидений)[[1]](#footnote-1)\*

[[2]](#footnote-2) Представлено экспертом от Германии

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии после консультаций с группой заинтересованных экспертов, состоящей из представителей Нидерландов, Франции, Японии, Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей (КСАОД) и Международная организация предприятий автомобильной промышленности (МОПАП). Настоящее предложение заменяет собой документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/20, представленный на семьдесят второй сессии Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP). Цель этого предложения состоит в том, чтобы привести нынешний текст Правил № 17 ООН в соответствие с их областью применения в порядке обеспечения установки на сиденьях на всех сидячих местах и всех категориях транспортных средств, указанных в области применения, только безопасных подголовников. Изменения к существующему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I. Предложение

*Пункт 1* изменить следующим образом:

«1. Область применения

Настоящие Правила применяются к:

a) транспортным средствам категорий M1 и N[[3]](#footnote-3) в отношении прочности сидений и их креплений и в отношении их подголовников;

b) транспортным средствам категорий M2 и M31 в отношении сидений, не охватываемых Правилами № 80, в отношении прочности сидений и их креплений, а также в отношении их подголовников;

с) транспортным средствам категории M1 в отношении конструкции задних частей спинок сидений и конструкции устройств, предназначенных для защиты находящихся на них лиц от опасности, которая может возникнуть в результате смещения багажа при лобовом столкновении.

Они не применяются к транспортным средствам в отношении сидений, обращенных вбок или назад, и любых подголовников, установленных на этих сиденьях, за исключением транспортных средств категорий M2 и M3 классов A и I, с учетом положений пункта 5.1.1.

**Транспортные средства других категорий также могут официально утверждаться на основании настоящих Правил в отношении прочности сидений и их креплений, а также в отношении их подголовников**».

*Пункты 5.4*–*5.4.2* изменить следующим образом:

«5.4 Установка подголовников

5.4.1 Подголовник устанавливается на каждом переднем боковом сиденье в каждом транспортном средстве категории M1. ~~На основании настоящих Правил могут также официально утверждаться сиденья с подголовниками, предназначенные для установки в других положениях для сидения и на транспортных средствах других категорий.~~

5.4.2 Подголовник устанавливают на каждом переднем боковом сиденье в каждом транспортном средстве категории M2, максимальная масса которого не превышает 3500 кг, и категории N1; подголовники, устанавливаемые в таких транспортных средствах, должны соответствовать требованиям Правил № 25 ООН с внесенными в них поправками серии 04.

**В качестве альтернативы сиденья, оборудованные подголовниками в транспортных средствах этих категорий, могут удовлетворять требованиям настоящих Правил**».

*Включить новый пункт 5.4.3* следующего содержания:

**«5.4.3 Независимо от положений пунктов 5.4.1 и 5.4.2 выше, все обращенные вперед сиденья, оборудованные подголовником или предназначенные для установки на них подголовника в других положениях для сидения и на других категориях транспортных средств, подпадающих под область применения настоящих Правил ООН, должны отвечать требованиям настоящих Правил**».

II. Обоснование

1. Положениями, касающимися области применения Правил № 17 ООН, охватываются все сиденья, их крепления и их подголовники в транспортных средствах категорий M и N, а также сиденья в транспортных средствах категорий M2 и M3, официально утвержденные на основании Правил № 80 ООН; исключаются только сиденья, обращенные вбок и назад. Именно в рамках области применения целесообразно оговорить и возможность предоставления факультативного официального утверждения в отношении сидений в транспортных средствах других категорий.

2. В пунктах 5.4.1 и 5.4.2 нынешнего текста Правил ООН обозначены места для сидения в транспортных средствах определенных категорий, которые в обязательном порядке должны быть оборудованы подголовниками.

3. В пунктах 5.5–5.10 действующих Правил ООН указаны требования ко всем сидячим местам в транспортном средстве.

4. В пункте 5.5.1 содержится четкое требование о том, что наличие подголовника не должно создавать дополнительной опасности для водителя и пассажиров транспортного средства. В частности, подголовник, находясь в любом положении использования, не должен иметь опасных неровностей или острых выступов, которые могли бы увеличить риск или степень тяжести ранений водителя и пассажиров.

5. Настоящее предложение имеет целью привести нынешний текст Правил № 17 ООН в соответствие с их областью применения в порядке обеспечения установки на сиденьях на всех сидячих местах и всех категориях транспортных средств, указанных в области применения, только безопасных подголовников.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2023 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год (A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, п. 2 — [www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html](http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html). [↑](#footnote-ref-3)