|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2024/13 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  20 December 2023  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ  
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Берн, 25–28 марта 2024 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок  
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения**

Изменение требований к сосудам под давлением, разрешенным Министерством транспорта Соединенных Штатов Америки

Передано Европейской ассоциацией промышленных газов (ЕАПГ)[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

I. Введение

1. В соответствии с подразделом 1.1.4.7 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ сосуды под давлением, разрешенные Министерством транспорта Соединенных Штатов Америки, могут использоваться для импорта и экспорта газов.

2. В заголовках пунктов 1.1.4.7.1 и 1.1.4.7.2 используется слово "газы", подразумевающее, что речь идет только о сосудах под давлением, не используемых для перевозки никаких других веществ, кроме веществ класса 2.

3. В инструкции по упаковке P200 перечислены также вещества, которые не относятся к классу 2 (газы), но могут перевозиться в сосудах под давлением.

4. По мнению ЕАПГ, подраздел 1.1.4.7 должен применяться ко всем веществам всех классов, перечисленным в таблицах инструкции по упаковки Р200.

II. Предложение

5. ЕАПГ предлагает два альтернативных варианта новой формулировки (новый текст подчеркнут, исключённый текст вычеркнут).

Вариант 1

1.1.4.7.1 Импорт ~~газов~~ сосудов под давлением

1.1.4.7.2 Экспорт ~~газов~~ сосудов под давлением и порожних неочищенных сосудов под давлением

Вариант 2

1.1.4.7.1 Импорт ~~газов~~ веществ, перечисленных в инструкции по упаковке P200

1.1.4.7.2 Экспорт ~~газов~~ веществ, перечисленных в инструкции по упаковке P200, и порожних неочищенных сосудов под давлением

III. Обоснование

6. Предлагаемые изменения не скажутся на безопасности, поскольку значения LC50 веществ, не относящихся к классу 2 и указанных в инструкции по упаковке P200, не ниже, чем у различных веществ класса 2.

7. Предлагаемые изменения также позволят импортировать и экспортировать в сосудах под давлением, разрешенных Министерством транспорта Соединенных Штатов Америки, другие вещества, перечисленные в инструкции по упаковке P200, которые не относятся к классу 2, например № ООН 1052 ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ, который имеет важнейшее значение для европейской промышленности, но не всегда доступен на европейском рынке в требуемом качестве.

1. \* A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2024/13. [↑](#footnote-ref-2)