|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2017/22 | |
| _unlogo | **Conseil économique et social** | | Distr. générale  13 juin 2017  Original: français |

**Commission économique pour l’Europe**

Comité des transports intérieurs

**Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses**

**Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé  
à l’Accord européen relatif au transport international  
des marchandises dangereuses par voies de navigation  
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)**

**Trente-et-unième session**

Genève, 28-31 août 2017

Point 4 b) de l’ordre du jour provisoire

**Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN:   
autres propositions**

Définition de «barge» et cohérence linguistique dans le règlement ADN

Communication de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR)[[1]](#footnote-2)\*, [[2]](#footnote-3)\*\*

1. En août 2016, à la lumière des échanges du Comité de sécurité, la CCNR a été invitée à préparer une proposition révisée en ce qui concerne les barges (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/60, par. 17). En particulier, il a été souligné que «l’introduction de nouvelles définitions n'aurait de sens que si le Règlement annexé à l'ADN prévoyait des prescriptions spécifiques pour chaque type de barge».

2. En conséquence, le Secrétariat de la CCNR propose de retenir un terme unique pour désigner à la fois les constructions destinées à être poussées et celles destinées à être remorquées.

Par ailleurs, sur la base de proposition des sociétés de classification (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2016/47), le Secrétariat suggère de donner une définition de ces termes. Le Comité de sécurité pourrait juger de l’opportunité d’ajouter une telle définition au Règlement annexé à l’ADN.

3. En outre, le Comité pourrait adresser des recommandations à l’attention du Groupe de travail des prescriptions techniques des bateaux (CESNI/PT) afin d’assurer une cohérence entre le Règlement annexé à l’ADN et le standard ES-TRIN.

Proposition d’amendements pour l’ADN 2019

4. Les amendements suivants sont proposés

1.2.1 Ajouter la nouvelle définition suivante dans l’ordre alphabétique :

«*Barge:* un bateau destiné au transport de marchandises, construit ou spécialement aménagé pour être poussé ou remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d’effectuer de petits déplacements lorsqu’il ne fait pas partie d’un convoi.».

7.2.4.77 Remplacer «Barge – citerne» par «Barge citerne».

8.1.2.6 Remplacer «barges de poussage» par: «barges».

9.1.0.40.1 Remplacer «barges de poussage» par: «barges».

9.3.4.3.1.2.2.1.3 Remplacer «barge de poussage» par: «barge».

9.3.4.3.1.4.2 Remplacer «barge de poussage» par: «barge» (deux fois: une fois dans le texte, une fois dans le schéma).

9.3.4.3.1.5.3 Remplacer «barge de poussage» par: «barge».

9.3.4.4.6.1 Remplacer «barge de poussage» par: «barge».

9.3.4.4.7 Remplacer «barge de poussage» par: «barge».

9.3.4.4.8.1 Remplacer «barge de poussage» par: «barge».

5. Un résumé des amendements pour les textes allemand, anglais et français est reproduit en annexe.

Annexe

Définition au 1.2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EN | **Barge** | a vessel intended for the carriage of goods and built or specially modified to be pushed or towed, either having no motive power of its own or having only sufficient motive power to perform restricted manoeuvres, when not part of a pushed convoy. |
| DE | **Leichter** | ein zur Güterbeförderung bestimmtes und zur Fortbewegung durch Schieben oder Schleppen gebautes Schiff, ohne eigene Triebkraft oder mit eigener Triebkraft, die nur erlaubt, außerhalb eines Schubverbandes kleine Ortsveränderungen vorzunehmen. |
| FR | **Barge** | un bateau destiné au transport de marchandises, construit ou spécialement aménagé pour être poussé ou remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d’effectuer de petits déplacements lorsqu’il ne fait pas partie d’un convoi. |

Résumé des amendements nécessaires (anglais, français, allemand seulement)

| *Ref ADN* | *EN* | *FR* | *DE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 (new) | **Barge** | **Barge** | **Leichter** |
| 1.2.1 | Definition for “vessel record”  barge | Définition de «Dossier de bateau»  barge | Begriffsbestimmung zu Schiffsakte: ~~Schubl~~Leichters |
| 1.6.7.2.1.4 | barge | barge | ~~Schubl~~Leichtern |
| 1.6.7.2.2.5 | barge | barge | ~~Schubl~~Leichtern |
| 1.6.8 | barge | Barge | **~~Schubl~~L**eichters |
| 7.1.3.15 | barge | Barges | **~~Schubl~~L**eichter  **~~Schubl~~L**eichters |
| 7.1.4.77 | barge | Barge | Leichter |
| 7.2.3.15 | tank barge | Barges citernes | Tank**~~schub~~**leichter  Tank**~~schub~~**leichters |
| 7.2.4.77 | tank barge | Barge ~~-~~ citerne | *Tankleichter* |
| 8.1.2.6 | barges  barge-owner | Barges **~~de poussage~~**  Propriétaire de la barge | Trockengüter-**~~Schubl~~L**eichter  Eigner des **~~Schubl~~L**eichters |
| 8.1.2.7 | dry cargo barges or tank barges  barge-owner | Barges à marchandises sèche ou de barges ~~-~~citernes  Propriétaire de la barge | Trockengüter- oder Tank**~~schub~~**leichter  Eigner des **~~Schubl~~L**eichters |
| 9.1.0.40.1 | **~~pushed~~** barges | barges **~~de poussage~~** | **~~Schubl~~L**eichtern |
| 9.3.4.3.1.2.2.1.3 | **~~push~~** barge | barge **~~de poussage~~** | **~~Schubl~~L**eichter- (zweimal) |
| 9.3.4.3.1.4.2 | **~~push~~** barge | barge **~~de poussage~~** | **~~Schubl~~L**eichter-Bugform (zweimal) |
| 9.3.4.3.1.5.3 | **~~Push~~** barge | barge **~~de poussage~~** | **~~Schubl~~L**eichter-Bugform |
| 9.3.4.4.6.1 | **~~Push~~** barge | barge **~~de poussage~~** | **~~Schubl~~L**eichter-Bug |
| 9.3.4.4.7  9.3.4.4.8.1 | **~~Push~~** barge | barge **~~de poussage~~** | **~~Schubl~~L**eichterbug |

1. \* Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2017/22. [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2016-2017 (ECE/TRANS/2016/28/Add.1 (9.3.)). [↑](#footnote-ref-3)