|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2018/89 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General20 August 2018RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**176-я сессия**

Женева, 13–16 ноября 2018 года

Пункт 4.6.7 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам ООН,
представленных GRE**

 Предложение по дополнению 14 к поправкам серии 03 к Правилам № 99 ООН (газоразрядные источники света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят девятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/79, пункт 19). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2018/21. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2018 года.

 Дополнение 14 к поправкам серии 03
к Правилам № 99 ООН (газоразрядные источники света)

*Пункт 2.4.2* изменить следующим образом:

«2.4.2 Каждому официально утвержденному типу присваивается код официального утверждения.

 Этот код официального утверждения составляет сегмент 3 номера официального утверждения2.

Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот код другому типу газоразрядного источника света. По желанию подателя заявки один и тот же номер официального утверждения (и один и тот же соответствующий код официального утверждения) может быть присвоен обоим газоразрядным источникам света, испускающим белый и селективный желтый свет (см. пункт 2.1.2 выше)».

*Сноску 2* изменить следующим образом:

«2 Соглашение 1958 года, Пересмотр 3, приложение 4 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3)»

*Пункт 2.4.5* изменить следующим образом:

«2.4.5 Если податель заявки получил один и тот же номер официального утверждения (и один и тот же соответствующий код официального утверждения) для различных торговых наименований или товарных знаков, то для выполнения требований пункта 2.3.1.1 достаточно проставить одно или более наименований или знаков».

*Приложение 2* изменить следующим образом:

«…

Официальное утверждение №:...........……. Распространение №:....................….

Код официального утверждения.................

1. Газоразрядный источник света – категория

 – номинальная мощность

…»

*Приложение 3* изменить следующим образом:

«Приложение 3

 Образец схемы знака официального утверждения

(См. пункт 2.4.4)

**E 11**

**0001**

**a**

**3**

**a**

**2**

**2 a**

 **3**

**а = 2,5 мм мин.**

**a**

 Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на газоразрядном источнике света, указывает, что данный источник света был официально утвержден в Соединенном Королевстве (E11) под кодом официального утверждения 0001».

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)