|  |  |
| --- | --- |
|  | **INF.7** |
| **Economic Commission for Europe**Inland Transport Committee**Working Party on the Transport of Dangerous Goods****Joint Meeting of Experts on the Regulations annexed to the****European Agreement concerning the International Carriage****of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)****Thirty-fourth session**Geneva, 21-25 January 2019Item 5 (b) of the provisional agenda**Proposals for amendments to the Regulations annexed to ADN:other proposals** | 10 January 2019 |

 Update of the vessel checklists in accordance with 1.8.1.2.1

 Transmitted by the Government of Austria

1. The Administrative Committee has adopted and published vessel checklists for dry cargo vessels and for tank vessels in accordance with 1.8.1.2.1. In order to carry out the checks provided for in Article 4, paragraph 3 of ADN, the Contracting Parties shall use these checklists.
2. The checklists are still based on ADN 2015 and many parts of the lists cannot be used for checks after 30 June 2019, because neither the content nor the references to numbers of the ADN are valid any more. The checklists have to be updated to bring them in line with ADN 2019.
3. The Austrian delegation is submitting proposals for the updates. The German, English and French texts are based on the already available texts of ADN 2019. The Russian translations and a few French translations (where the text of the checklist is deviating from the text of ADN) would have to be amended by the secretariat and are marked in yellow.
4. The Safety Committee is invited to check the proposals and to discuss the further procedure for an adoption of the updated checklists in the Administrative Committee.

Annex 1

|  |
| --- |
| **Standardisierte Schiffskontrolle** **gemäß 1.8.1.2.1 ADN für Trockengüterschiffe****Standardized vessel check in accordance with 1.8.1.2.1 of ADN for dry cargo vessels****Стандартизованная проверка сухогрузных судов в соответствии с 1.8.1.2.1 ВОПОГ****Contrôle standard des bateaux à marchandises sèches conformément à l’ADN 1.8.1.2.1** |
|  |
| **Kontrollierende Behörde / Controlling authority / Орган, проводящий проверку / Autorité effectuant le contrôle** |
| 1. Name / name / фамилия / nom: | 2. Liste Nr. / list No. / список № / liste No: |
| 3. Anschrift / Address / адрес / adresse: |
| 4. Tel.Nr. / Tel. No. / № тел. / no de téléphone: | 5. E-Mail / e-mail / e-mail / e-mail: |
| **Ort und Zeit der Kontrolle / Location and time of the check / Место и время проведения проверки / Lieu et date du contrôle** |
| 6. Datum / date / дата / date: | 7. Uhrzeit / time / время / heure: |
| 8. Wasserstraße / waterway / водный путь/ voie navigable: km/км: | 9. Ortslage / location / место / lieu: |
| **Schiffsdaten / Vessel data / Сведения о судне / Données relatives au bateau** |
| 10. Amtl. Schiffsnummer / official vessel number / официальный № судна / no officiel du bateau: | 11. Schiffsname / vessel name / название судна / nom du bateau: |
| 12. Schiffstyp / type of vessel / тип судна / type du bateau🞏 Motortrockengüterschiff / motorized dry cargo vessel / самоходное сухогрузное судно / bateau automoteur à marchandises sèches* Trockeng üterschubleichter / dry cargo barge / сухогрузная толкаемая баржа / barge de poussage à marchandises sèches

🞏 Schubsch iff / pusher / толкач / pousseur🞏 …………………………………….. | 13. Nummer des ADN-Zulassungszeugnisses und ausstellende Behörde / number of the ADN certificate of approval and issuing authority / номер свидетельства о допущении ВОПОГ и выдавший его орган / numéro du certificat d’agrément ADN et l’autorité l’ayant délivré: |
| 14. Eintragungen im Zulassungszeugnis / entries in the certificate of approval / записи в свидетельстве о допущении / inscriptions dans le certificat d’agrément🞏 7.1.2.19.1🞏 7.2.2.19.3🞏 Doppelhüllenschiff / double hull vessel / судно с двойным корпусом / bateau à double coque |
| 15. 🞏 Einzelfahrer / single vessel / одиночное судно / bateau isolé 🞏 Verbandsführendes Fahrzeug / vessel leading a convoy / судно, ведущее состав / bateau conduisant un convoi* Im Verband mitgeführtes Fahrzeug / vessel moved in a convoy / судно, включенное в состав / bateau compris dans un convoi

Amtl. Schiffsnummer und Name des verbandsführenden Fahrzeugs / official number and name of the leading vessel / официальный номер и название судна, ведущего состав / N° officiel et nom du bateau conduisant le convoi: |
| 16. auf der Fahrt von / coming from / рейс из / en provenance de: | 17. nach / to / до / à: |
| 18. Beförderer / carrier / перевозчик / transporteur: |
| 19. Beförderte gefährliche Güter (UN-/Stoffnr.) / dangerous goods carried (UN-/substance No.) / перевозимые опасные грузы (№ ООН для веществ) / marchandises dangereuses transportées(No Onu/d’identification):*oder Kopie Beförderungspapier / or copy of transport document / или копия транспортного документа / ou copie du document de transport* |

|  |  | **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gegenstand der Kontrolle / topic of the check / Объекты проверки / Objet du contrôle** | **in Ordnung** **in order****в порядке****en ordre** | **nicht in Ordnung****not in order****не в порядке****pas en ordre** | **nicht anwendbar****not applicable****не применяется** **inapplicable** | **nicht geprüft****not checked****не проверялось****non contrôlé** |  |
| **Dokumente /documents / документы / documents** |
| 20. | Hauptverantwortlicher Schiffsführer besitzt eine gültige ADN-Sachkundebescheinigung / responsible master has a certificate of special knowledge of ADN / несущий общую ответственность судоводитель имеет действительное свидетельство о владении специальными знаниями в области ВОПОГ / le conducteur de bateau assumant la responsabilité générale est titulaire d’une attestation d’expert ADN |  |  |  |  | 1.6.87.1.3.157.1.5.4.28.1.2.2 (b)8.2.1.28.6.2 |
| 21. | Lichtbildausweis für jedes Mitglied der Besatzung (sofern zutreffend) / means of identification for each crew member (if applicable) / удостоверение личности с фотографией для каждого члена экипажа (в соответствующих случаях) / document d’identification comportant une photographie pour chaque membre de l’équipage (le cas échéant) |  |  |  |  | 1.10.1.41.10.48.1.2.1 (i)8.1.2.8 |
| 22. | Beförderungspapier(e) / Transport document(s) / транспортные документы / Document(s) de transport |  |  |  |  | 5.4.15.4.58.1.2.1 (b) |
| 23. | Gültiges Zulassungszeugnis (für alle Schiffe in einem Schubverband oder gekuppelte Schiffe) vorhanden? / is there a valid certificate of approval (for all vessels in a pushed convoy or side-by-side formation) on board? / Действительное Свидетельство о допущении имеется на борту (для всех судов в толкаемом составе или счаленной группе)? / Le certificat d’agrément valide (pour tous les bateaux des convois poussés et formations à couple) existe-t-il à bord ? |  |  |  |  | 1.16.1.1.17.1.2.198.1.2.1 (a)8.1.2.68.1.2.7~~8.1.8~~~~8.1.9~~8.6.1.18.6.1.2 |
| 24. | Stauplan / loading plan / Грузовой план / plan de chargement |  |  |  |  | 7.1.4.118.1.2.2 (a)8.1.2.8 |
| 25. | Weitere Dokumente vorhanden / other documents on board / Другие документы имеются на борту / Autres documents se trouvant à bord[siehe optionale Anlage / see optional annex / см. факультативное приложение / voir annexe optionnelle] |  |  |  |  | 8.1.2 |
| **Beförderungsbestimmungen / transport regulations / правила перевозки / opération de transport** |
| 26. | Beförderung zugelassen / transport permitted / Перевозка разрешена / Le transport est-il permis |  |  |  |  | 1.53.2.1 Tab. A (8)7.1.1.11 |
| 27. | Freistellungen zutreffend / exemptions applicable / применимые исключения / exemptions applicables |  |  |  |  | 1.1.3 |
| 28. | Höchstmengen eingehalten (ausgenommen Doppelhüllenschiffe) / limitation of quantities (except double hull vessels) / Соблюдены максимальные количества (кроме судов с двойным корпусом) / limitation des quantités transportées (à l’exception des bateaux à double coque) |  |  |  |  | 7.1.2.07.1.4.1 |
| 29. | Bei Containern auf Doppelhüllenschiffen: Stabilitätsbestimmungen eingehalten / in case of containers on a double hull vessel: stability requirements fulfilled / При перевозке контейнеров на судах с двойным корпусом: требования по остойчивости соблюдены / Lorsque des conteneurs sont transportés à bord de bateaux à double coque, les règles en matière de stabilité sont-elles observées[z.B. 1.07 der Verkehrsvorschriften / i.e. 1.07 of the traffic regulations / например, статья 1.07 Правил плавания / ex. art. 1.07 du Règlement de navigation] |  |  |  |  | 9.1.0.94.2 |
| 30. | Zusammenladeverbote beachtet / prohibition of mixed loading obeyed / Запрет на совместную погрузку соблюден / interdiction de chargement en commun appliquée  |  |  |  |  | 7.1.4.27.1.4.37.1.4.47.1.4.57.1.4.10 |
| 31. | Nur autorisierte Personen an Bord / only authorized persons on board / только авторизованный персонал на борту / seules les personnes autorisées à bord  |  |  |  |  | 8.3.1 |
| 32. | Feuerlöscheinrichtung vorhanden / fire-extinguishing system available / система пожаротушения имеется / Système d’extinction disponible |  |  |  |  | 1.6.7.2.1.19.1.0.40.1 |
| 33. | Feuerlöscheinrichtung im Maschinenraum / fixed fire-extinguishing system in the engine room / стационарная система пожаротушения в машинном отделении / système d’extinction fixé à demeure dans le compartiment des machines |  |  |  |  | 1.6.7.2.1.19.1.0.40.2 |
| 34. | Elektrische Anlagen und Geräte im geschützten Bereich an Deck mindestens „begrenzte Explosionsgefahr“ (z.B. Rettungsringleuchten, Beleuchtung), wenn sie nicht durch zentral angeordnete Schalter spannungslos gemacht werden können /electrical installations and equipment in the protected area on the deck of at least limited explosion risk type if it cannot be switched off by means of centrally located isolation switches / Электрическое оборудование в защищенной зоне на палубе по крайней мере с "ограниченной опасностью взрыва" (например, подсветка спасательных кругов, освещение) / installations et équipement électrique dans la zone protégée du pont au moins avec « danger d’explosion limité » … (ex. éclairage des bouées de sauvetage, installation d’éclairage)  |  |  |  |  | 1.2.19.1.0.53.1 |
| 35. | Zutrittsverbotszeichen / notice boards prohibiting admittance on board / табличка "запрещен вход на борт" / panneaux interdisant la montée à bord  |  |  |  |  | 8.3.39.1.0.719.2.0.71 |
| 36. | Rauchverbotszeichen / notice boards prohibiting smoking / табличка "курить запрещено" / panneaux « interdit de fumer » |  |  |  |  | 8.3.49.1.0.749.2.0.74 |
| 37. | Abdeckung der Laderäume / protection of holds / защита трюмов / protection des cales |  |  |  |  | 7.1.3.22 |
| 38. | Lüftung der Laderäume / ventilation of the holds / Вентиляция трюмов / ventilation des cales |  |  |  |  | 3.2.1 Tab. A (10)7.1.1.127.1.4.127.1.6.129.1.0.12 |
| 39. | Versandstücke ausgenommen geschlossene Container, MEGC, gedeckte Fahrzeuge, gedeckte Wagen, Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, Tankfahrzeuge, Kesselwagen, Fässer und Klasse 2 in Flaschen in den Laderäumen gestaut / packages except closed containers, MEGCs, sheeted vehicles, sheeted wagons, tank-containers, portable tanks, tank vehicles, tank wagons, drums and cylinders of class 2 stowed in the holds / В трюмах размещены упаковки, кроме контейнеров, транспортных средств или вагонов со сплошными брызгонепроницаемыми стенками, МЭГК, контейнеров-цистерн, переносных цистерн, автоцистерн, вагонов-цистерн, барабанов и баллонов для класса 2 / Dans les cales sont entreposés des emballages (conteneurs fermés, CGEM, véhicules couverts, wagons couverts, conteneurs-citernes, citernes mobiles, véhicules-citernes, wagons-citernes, colis et bouteilles de 2e classe exceptés) |  |  |  |  | 7.1.4.14.47.1.4.14.5 |
| 40. | Stoffe mit HA10 an Deck im geschützten Bereich gestaut / substances with HA10 stowed on deck in the protected area / на палубе в защищенной зоне размещены вещества с HA10 / des matières contenant HA10 sont entreposées dans la zone protégée du pont  |  |  |  |  | 3.2.1 Tab.A (11)7.1.6.14 |
| 41. | Versandstücke korrekt gestaut und gesichert / packages correctly stowed and secured / Упаковки правильно уложены и закреплены / emballages correctement stockés et fixés |  |  |  |  | 7.1.4.14 |
| 42. | Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken (Stichproben, Sichtprüfung) / marking and labelling of packages (sample, visual inspection) / маркировка и знаки опасности на упаковках (выборочная проверка, внешний осмотр) / marquage et étiquetage des colis (vérification par sondage, examen extérieur) |  |  |  |  | 3.43.55.25.3 |
| 43. | Keine beweglichen elektrischen Leitungen im geschützten Bereich außer eigensichere Stromkreise und Kabel zum Anschluss von Signal- und Landstegbeleuchtung, Containern, Lukendeckelwagen, Tauchpumpen und Laderaumventilatoren / no movable electric cables in the prohibited area except intrinsically safe electric circuits and electric cables for connecting signal lights, gangway lighting, containers, hatch cover gantries, submerged pumps and hold ventilators / В защищенной зоне нет переносных электрических кабелей, кроме принципиально безопасных электрических цепей и кабелей для подсоединения сигнальных огней и ламп для освещения сходного трапа, контейнеров, рам люковых закрытий, погружных насосов и трюмовых вентиляторов / Dans la zone protégée il n’existe pas de câbles électriques portables en dehors de circuits électriques et de câbles de contact en principe sûrs pour les feux de signalisation et les lampes d’échelle de coupée, de conteneurs, de cadres d’écoutilles, de pompes d’avitaillement et de ventilateurs de cale  |  |  |  |  | 7.1.3.51.29.1.0.53.49.1.0.53.5 |
| 44. | Bezeichnung / marking / маркировка / signalisation |  |  |  |  | 3.2.1 Tab.A (12)7.1.5.0 |
| 45. | Während des Ladens und Löschens: Evakuierungsmittel vorhanden / during loading and unloading: means of evacuation available / Во время погрузки и разгрузки: имеются средства эвакуации / au cours du chargement et du déchargement il existe de moyens d’évacuation  |  |  |  |  | 1.4.2.2.11.4.3.1.11.4.3.31.4.3.7.17.1.4.7.17.1.4.77 |
|  | **Ausrüstung / equipment / оборудование / équipements** |  |
| 46. | Persönliche Schutzausrüstung PP für jedes Besatzungsmitglied / personal protection PP for each crew member / Персональное защитное оборудование PP имеется для каждого члена экипажа / des équipements de protection personnelle PP existent pour chaque membre d'équipage |  |  |  |  | 1.2.13.2.1 Tab.A (9)8.1.58.1.6.3 |
| 47. | Geeignetes Fluchtgerät EP für jede Person an Bord / suitable escape device for each person on board / для каждого человека на борту имеется соответствующее спасательное устройство ЕР / des dispositifs de sauvetage EP existent pour chaque personne se trouvant à bord |  |  |  |  | 1.2.13.2.1 Tab.A (9)8.1.58.1.6.3 |
| 48. | Gasspürgerät EX mit Gebrauchsanweisung / flammable gas detector EX with instructions for its use / индикатор легковоспламеняющихся газов EX с инструкциями по его эксплуатации / détecteur de gaz inflammable EX avec sa notice |  |  |  |  | 1.2.13.2.1 Tab. A (9)7.1.2.58.1.58.1.6.3 |
| 49. | Toximeter TOX mit Gebrauchsanweisung / toximeter TOX with instructions for its use / токсикометр TOX с инструкциями по его эксплуатации / toximètre TOX avec sa notice |  |  |  |  | 1.2.13.2.1 Tab. A (9)7.1.2.58.1.58.1.6.3 |
| 50. | Geeignetes umluftabhängiges Atemschutzgerät A / breathing apparatus ambient air-dependent A / подходящий фильтрующий дыхательный аппарат А / appareil de protection respiratoire A |  |  |  |  | 1.2.13.2.1 Tab. A (9)8.1.58.1.6.3 |
| 51. | Zwei zusätzliche Handfeuerlöscher / two additional hand fire-extinguishers / два дополнительных переносных огнетушителя / deux extincteurs portables additionnels  |  |  |  |  | 8.1.48.1.6.19.1.0.40.3 |
| 52. | Ergänzende Angaben zu Verstößen / supplementary information on infringements / дополнительные сведения о нарушениях / informations complémentaires concernant des infractions |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Sonstige Anmerkungen:Other observations:Другие замечания:Autres observations: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 53. | Die Kontrolle wurde gemäß standardisierter Kontrollliste durchgeführt / The check has been made according to the standardized checklist / Проверка проводилась согласно стандартизованному Перечню проверок / Le contrôle a été effectué conformément à la liste de contrôle standard. Name / name / фамилия / Nom Unterschrift / signature / подпись/ Signature |
| 54. | Ich habe die Ergebnisse der Kontrolle zur Kenntnis genommen und eine Kopie der Kontrollliste erhalten / I have taken notice of the results of the check and have received a copy of the checklist / Я принял к сведению результаты проверки и получил копию Перечня проверок / J’ai pris note des résultats du contrôle et reçu copie de la Liste de contrôle. Name (Schiffsführer) / name (master of the vessel / Unterschrift / signature / подпись/ Signatureфамилия ( судоводитель / Nom (conducteur)  |

|  |
| --- |
| **Anlage zur standardisierten Schiffskontrollliste** **gemäß 1.8.1.2.1 ADN****für Trockengüterschiffe****Annex to the standardized vessel checklist in accordance with 1.8.1.2.1 of ANDfor dry cargo vessels****Приложение к стандартизованному перечню проверок сухогрузных судов** **в соответствии с 1.8.1.2.1 ВОПОГ** **Annexe à la liste de contrôle standard des bateaux à marchandises sèches conformément à l’ADN 1.8.1.2.1** |
| Optionale Kontrollliste für Dokumente in Ergänzung zu Z 25 der standardisierten SchiffskontrolleOptional checklist for documents in addition to No. 25 of the standardized vessel checkФакультативный перечень проверок документов в дополнение к пункту 25 стандартизированной проверки судовListe optionnelle de contrôle des documents en addition au point 25 du contrôle standard des bateaux |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) |  |
| Gegenstand der Kontrolle / topic of the check / Объекты проверки / Objet du contrôle | in Ordnungin orderв порядкеen ordre | nicht in Ordnungnot in orderне в порядке/pas en ordre | nicht anwendbar not applicableне применяется inapplicable | nicht geprüftnot checkedне проверялосьnon contrôlé |  |
| 25.1  | Container-/ Fahrzeugpackzertifikate / container, vehicle packing certificate / Свидетельство о загрузке большого контейнера, транспортного средства и вагона / certificat d’empotage du conteneur, du véhicule  |  |  |  |  | 5.4.28.1.2.1 (b) |
| 25.2  | Schriftliche Weisungen / instructions in writing / письменные инструкции / consignes écrites |  |  |  |  | 5.4.38.1.2.1 (c)8.1.2.4 |
| 25.3  | Abdruck oder elektronische Version des ADN mit der beigefügten Verordnung in der jeweils gültigen Fassung / paper copy or electronic version of the ADN with the latest version of its annexed Regulations / печатная или электронная версия ВОПОГ с прилагаемыми Правилами в действующей в соответствующее время редакции / un exemplaire sur papier ou une version électronique de l’ADN avec la dernière version en vigueur de son Règlement annexé  |  |  |  |  | 8.1.2.1 (d)8.1.2.8 |
| 25.4  | Bescheinigung der Isolationswiderstände der elektrischen Einrichtungen und Bescheinigungen über die Prüfung der Anlagen und Geräte und autonomen Schutzsysteme / inspection certificate of the insulation resistance of the electrical installations and certificates concerning the inspection of all installations, equipment and self-contained protection systems / … / certificat de vérification de la résistance de l’isolation des installations électriques et attestations relatives à la vérification des installations et équipements et des systèmes de protection autonomes |  |  |  |  | 8.1.2.1 (e)8.1.7.18.1.7.2 |
| 25.5  | Gültige Prüfbescheinigung für Feuerlöschschläuche und die besondere Ausrüstung / valid inspection certificate for fire-extinguishing hoses and the special equipment / действительное свидетельство о проверке пригодности для пожарных гидрантов / certificat de vérification des dispositifs d’extinction d’incendie et des tuyaux et de l’équipement spécial valide |  |  |  |  | 8.1.2.1 (f)8.1.2.88.1.6.18.1.6.3 |
| 25.6 | Prüfbuch für Gasmessungen, wenn in 3.2.1, Tabelle A, Spalte 9 ein Gasspürgerät (EX) oder ein Toximeter (TOX) gefordert wird / record of measurements if a flammable gas detector (EX) or a toximeter (TOX) is required in 3.2.1 table A column 9 / журнал проведения проверок состава газа, если в 3.2.1, таблица А, графа 9 требуется индикатор легковоспламеняющихся газов (EX) или токсикометр (TOX) / enregistrement des mesures si un détecteur de gaz inflammables (EX) ou un toximètre (TOX) est requis dans 3.2.1, tableau A, colonne 9 |  |  |  |  | 7.1.3.1.37.1.3.1.47.1.3.1.57.1.6.127.1.6.168.1.2.1 (g)8.1.2.8 |
| 25.7  | Abdruck der bi- oder multilateralen Vereinbarungen, die bei einem Transport in Anspruch genommen werden / copy of the bi- or multilateral agreements which are used for a transport / распечатка двусторонних или многосторонних соглашений, которые используются для перевозки / copie des accords bilatéraux ou multilatéraux appliqués pour le transport |  |  |  |  | 1.5.18.1.2.1 (h)8.1.2.8 |
| 25.8  | Für Doppelhüllenschiffe: Lecksicherheitsplan / for double hull vessels: damage control plan / для судов с двойным корпусом: план борьбы за живучесть судна / pour les bateaux à double coque: plan de sécurité en cas d’avarie |  |  |  |  | 8.1.2.2 (c)8.1.2.89.1.0.939.1.0.959.2.0.939.2.0.95 |
| 25.9  | Für Doppelhüllenschiffe: Stabilitätsunterlagen / for double hull vessels: documents concerning stability / для судов с двойным корпусом: документы об остойчивости судна / pour les bateaux à double coque: documents relatifs à la stabilité |  |  |  |  | 8.1.2.2 (c)9.1.0.939.1.0.949.1.0.959.2.0.939.2.0.949.2.0.95 |
| 25.10  | Für Doppelhüllenschiffe: gültiges Klassifikationszeugnis / for double hull vessels: valid classification certificate / для судов с двойным корпусом: действительное классификационное свидетельство / pour les bateaux à double coque: attestation de classification valide |  |  |  |  | 1.6.7.38.1.2.2 (c)8.1.2.89.1.0.889.2.0.88 |
| 25.11  | Prüfbescheinigungen über die fest installierten Feuerlöscheinrichtungen / inspection certificates concerning the fixed fire extinguishing systems / свидетельства о проверке пригодности для стационарных установок пожаротушения / attestations d’inspection relatives aux installations d’incendie fixées à demeure |  |  |  |  | 1.6.7.2.1.18.1.2.2 (d)8.1.2.89.1.0.40.2.9 |
| 25.12 | Liste oder Übersichtsplan der fest installierten Anlagen und Geräte, die mindestens für den Betrieb in Zone 1 geeignet sind und der Anlagen und Geräte die 9.1.0.51 entsprechen / list of or general plan indicating the fixed installations and equipment suitable for use at least in zone 1 and the installations and equipment complying with 9.1.0.51 / … / liste ou plan schématique des installations et équipements fixés à demeure qui sont appropriés au moins pour une utilisation en zone 1 et des installations et équipements conformes au 9.1.0.51 |  |  |  |  | 1.2.11.6.7.2.1.18.1.2.2 (e)8.1.2.89.1.0.519.1.0.53.1 |
| 25.13 | Liste oder Übersichtsplan der fest installierten Anlagen und Geräte, die während des Ladens, Löschens, beim Stillliegen und während des Aufenthalts in einer oder unmittelbar angrenzendan eine landseitig ausgewiesene Zone nicht betrieben werden dürfen (rot gekennzeichnet gemäß 9.1.0.52.2) / list of or general plan indicating the fixed installations and equipment which are not authorized for use during loading and unloading, during a stay near to or within an onshore assigned zone (marked in red according to 9.1.0.52.2) / …/ liste ou plan schématique des installations et équipements fixés à demeure dont l’utilisation n’est pas autorisée durant le chargement, le déchargement ou le stationnement à proximité immédiate ou à l’intérieur d’une zone assignée à terre (marqués en rouge conformément au 9.1.0.52.2); |  |  |  |  | 1.6.7.2.1.18.1.2.2.(f)8.1.2.89.1.0.52.2 |
| 25.14 | Plan mit den Grenzen der Zonen, auf dem die in der jeweiligen Zone installierten elektrischen und nicht-elektrischen Anlagen und Geräte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereicheeingetragen sind / plan indicating the boundaries of the zones and the location of the electrical and non-electrical equipment installed in the relevant zones intended for used in explosion hazardous areas / … / plan indiquant les limites des zones et l’emplacement des installations et équipements électriques et non électriques installés dans la zone concernée qui sont destinés à être utilisés dans des zones de risque d’explosion; |  |  |  |  | 1.6.7.2.1.18.1.2.2 (g)8.1.2.8 |
| 25.15 | Liste über die unter 25.14 aufgeführten Geräte mit den Angaben gemäß 8.1.2.2 h) / list of the installations and equipment referred to under 25.14 with the information required in 8.1.2.2 (h) / … / liste des installations et équipements visés sous 25.14 avec les indications … |  |  |  |  | 1.6.7.2.1.18.1.2.2 (h)8.1.2.8 |

Annex 2

|  |
| --- |
| **Standardisierte Schiffskontrolle** **gemäß 1.8.1.2.1 ADN für Tankschiffe****Standardized vessel check in accordance with 1.8.1.2.1 of ADN for tank vessels****Стандартизованная проверка судов в соответствии с 1.8.1.2.1 ВОПОГ** **для танкеров****Contrôle standard des bateaux conformément à l’ADN 1.8.1.2.1** **pour les bateaux-citernes** |
|  |
| **Kontrollierende Behörde / Controlling authority / Орган, проводящий проверку / Autorité effectuant le contrôle** |
| 1. Name / name / фамилия / nom: | 2. Liste Nr. / list No. / список №/ liste No: |
| 3. Anschrift / Address / адрес / adresse: |
| 4. Tel.Nr. / Tel. No. / № тел. / no de téléphone: | 5. E-Mail / e-mail / e-mail / e-mail: |
| **Ort und Zeit der Kontrolle / Location and time of the check / Место и время проведения проверки / Lieu et date du contrôle** |
| 6. Datum / date / дата / date: | 7. Uhrzeit / time / время / heure: |
| 8. Wasserstraße / waterway / водный путь/ voie navigable: km/км: | 9. Ortslage / location / место / lieu: |
| **Schiffsdaten / Vessel data / Сведения о судне / Données relatives au bateau** |
| 10. Amtl. Schiffsnummer / official vessel number / официальный № судна / no officiel du bateau: | 11. Schiffsname / vessel name / название судна / nom du bateau: |
| 12. Schiffstyp / type of vessel / тип судна / type du bateau🞏 Motortankschiff / motorized tank vessel / самоходный танкер / bateau-citerne motorisé🞏 Tankschubleichter / tank barge / наливная толкаемая баржа / barge-citerne | 13. Nummer des ADN-Zulassungszeugnisses und ausstellende Behörde / number of the ADN certificate of approval and issuing authority / номер свидетельства о допущении ВОПОГ и выдавший его орган / numéro du certificat d’agrément ADN et l’autorité l’ayant délivré: |
| 14. Eintragungen im Zulassungszeugnis / entries in the certificate of approval / записи в свидетельстве о допущении / inscriptions dans le certificat d’agrément14.1 Tankschiff des Typs / type of tank vessel / тип судна-танкера / type du bateau-citerne:🞏 G 🞏 C 🞏 N14.2 Ladetankzustand / cargo tank design / конструкция грузовых танков / construction des citernes à marchandises:🞏 1. Drucktank / pressure cargo tanks / танк для перевозки грузов под давлением / citerne à cargaison à pression🞏 2. Ladetank, geschlossen / closed cargo tanks / закрытый грузовой танк / citerne à cargaison fermée🞏 3. Ladetank, offen mit Flammendurchschlagsicherung / open cargo tanks with flame arresters / открытый грузовой танк с пламегасителями / citerne à cargaison ouverte avec coupe-flammes🞏 4. Ladetank, offen / open cargo tanks / открытый грузовой танк / citerne à cargaison ouvert14.3 Ladetanktyp / type of cargo tank / тип грузовых танков / type des citernes à marchandises: 🞏 1. unabhängiger Ladetank / independent cargo tanks / танк грузовой вкладной / citerne à cargaison indépendante🞏 2. integraler Ladetank / integral cargo tanks / танк грузовой встроенный / citerne à cargaison intégrale 🞏 3. Ladetankwandung nicht Außenhaut / cargo tank wall distinct from the hull / стенки грузового танка не являются наружной обшивкой судна / Citerne à cargaison avec parois indépendantes de la coque extérieure |
| 15. 🞏 Einzelfahrer / single vessel / одиночное судно / bateau isolé 🞏 Verbandsführendes Fahrzeug / vessel leading a convoy / судно, ведущее состав / bateau conduisant un convoi 🞏 Im Verband mitgeführtes Fahrzeug / vessel moved in a convoy / судно, включенное в состав / bateau compris dans un convoi Amtl. Schiffsnummer und Name des verbandsführenden Fahrzeugs / official number and name of the leading vessel / официальный номер и название судна, ведущего состав / N° officiel et nom du bateau conduisant le convoi: |
| 16. auf der Fahrt von / coming from / рейс из / en provenance de: | 17. nach / to / до / à: |
| 18. Beförderer / carrier / перевозчик / transporteur: |
| 19. Beförderte gefährlich Güter (UN-/Stoffnr.) / dangerous goods carried (UN-/substance No.) / перевозимые опасные грузы (№ ООН для веществ) / marchandises dangereuses transportées (No Onu/d’identification):*oder Kopie Beförderungspapier / or copy of transport document / или копия транспортного документа / ou copie du document de transport* |

|  |  | **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gegenstand der Kontrolle / topic of the check / Объекты проверки / Objet du contrôle** | **in Ordnung****in order****в порядке****en ordre** | **nicht in Ordnung****not in order****не в порядке****pas en ordre** | **nicht anwendbar****not applicable****не применяется** **napplicable** | **nicht geprüft****not checked****не проверялось****non contrôlé** |  |
| **Dokumente /documents / документы / documents** |
| 20. | Hauptverantwortlicher Schiffsführer besitzt eine gültige ADN-Sachkundebescheinigung / responsible master has certificate of special knowledge of ADN / несущий общую ответственность судоводитель имеет действительное свидетельство о владении специальными знаниями в области ВОПОГ / le conducteur de bateau assumant la responsabilité générale est titulaire d’une attestation d’expert ADN  |  |  |  |  | 1.6.87.2.3.157.2.5.4.28.1.2.3 (b)8.2.1.28.2.1.58.2.1.78.6.2 |
| 21. | Lichtbildausweis für jedes Mitglied der Besatzung (sofern zutreffend) / means of identification for each crew member (if applicable) / удостоверение личности с фотографией для каждого члена экипажа (в соответствующих случаях) / document d’identification comportant une photographie pour chaque membre de l’équipage (le cas échéant) |  |  |  |  | 1.10.1.41.10.48.1.2.1 (i)8.1.2.8 |
| 22. | Beförderungspapier(e) / Transport document(s) / транспортные документы / Document(s) de transport |  |  |  |  | 5.4.15.4.58.1.2.1(b)8.1.2.9 |
| 23. | Gültiges Zulassungszeugnis (für alle Schiffe in einem Schubverband oder gekuppelte Schiffe) vorhanden? / valid certificate of approval (for all vessels in a pushed convoy or side-by-side formation) on board? / Действительное Свидетельство о допущении имеется на борту (для всех судов в толкаемом составе или счаленной группе)? / Le certificat d’agrément valide (pour tous les bateaux des convois poussés et formations à couple) existe-t-il à bord ? |  |  |  |  | 1.16.1.1.17.2.2.198.1.2.1 (a)8.1.2.78.6.1.38.6.1.4 |
| 24. | Aktuelle Schiffsstoffliste vorhanden / up-to-date vessel substance list on board / На борту находится актуализированный список веществ, допускаемых к перевозке / La liste des matières transportables actualisée existe-t-elle à bord |  |  |  |  | 8.1.2.3 (g)1.16.1.2.57.2.2.0.1 |
| 25. | Weitere Dokumente vorhanden / other documents on board / Другие документы имеются на борту / Autres documents se trouvant à bord[siehe optionale Anlage / see optional annex / см. факультативное приложение / voir annexe optionnelle] |  |  |  |  | 8.1.2 |
| 26. | Während des Ladens und Löschens: Prüfliste vollständig ausgefüllt / during loading and unloading: checklist completed / Во время погрузки и разгрузки: перечень обязательных проверок заполнен полностью? / au cours du chargement et du déchargement: la liste de contrôle est-elle complètement remplie ? |  |  |  |  | 1.4.3.31.4.3.7.17.2.4.108.6.3 |
| **Beförderungsbestimmungen / transport regulations / правила перевозки / opération de transport** |
| 27. | Produkt(e) in der Schiffsstoffliste enthalten / product(s) listed in the vessel substance list / Включен ли продукт в судовой перечень веществ / Le produit est-il inclus dans la liste de bord des substances |  |  |  |  | 1.16.1.2.57.2.2.0.1 |
| 28. | Vorbehalte aus der Schiffsstoffliste für das beförderte Produkt berücksichtigt / reservations in the vessel substance list regarding the transported goods observed / Учтены ли оговорки из судового перечня веществ для перевозимого продукта / Les exemptions de la liste de bord des substances ont-elles été observées |  |  |  |  | 1.16.1.2.5 |
| 29. | Ladefall und Ballastfall gemäß Stabilitätshandbuch bzw. zugelassenem Ladungsrechner zulässig / loading and ballast condition allowed in accordance with the stability booklet on the approved loading instrument / Допустим ли данный вариант загрузки и балластировки согласно информации об остойчивости или утвержденным расчетам остойчивости при загрузке / Conditions de chargement et de ballastage autorisées conformément au livret de stabilité et aux calculs de stabilité approuvés lors du chargement |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.29.3.x.13.3 |
| 30. | Nur autorisierte Personen an Bord / only authorized persons on board / только авторизованный персонал на борту / seules les personnes autorisées à bord |  |  |  |  | 8.3.1 |
| 31. | Feuerlöscheinrichtung vorhanden (und während des Ladens und Löschens in Einsatzbereitschaft) / fire-extinguishing system available (and ready for operation during loading and unloading)/ система пожаротушения имеется (и готова к использованию во время погрузки и разгрузки) / Système d’extinction disponible et prêt à fonctionner lors du chargement/déchargement |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.27.2.4.409.3.x.40.1 |
| 32. | Feuerlöscheinrichtung im Maschinenraum / fixed fire-extinguishing system in the engine room / стационарная система пожаротушения в машинном отделении / système d’extinction fixé à demeure dans la salle des machines |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.29.3.x.40.2 |
| 33. | Dusche und Augen- und Gesichtsbad an einer direkt vom Bereich der Ladung zugänglichen Stelle / shower and eye and face bath at a location directly accessible from the cargo area / Душевая и умывальник для ополаскивания лица и глаз в доступом прямо из грузовых отсеков месте / douches et installation pour le rinçage des yeux et visage avec accès direct depuis les compartiments à cargaison |  |  |  |  | 7.2.4.609.3.x.60 |
| 34. | Sichtprüfung der Lade- und Löschleitungen einschließlich der Ventile / visual inspection of the loading and unloading piping / внешний осмотр грузовых трубопроводов погрузки и разгрузки, включая вентили / inspection visuelle des tuyaux de chargement/déchargement (soupapes y comprises) |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.29.3.x.25 |
| 35. | Sichtprüfung Flammendurchschlagsicherungen und Hochgeschwindigkeitsventile (sofern zutreffend) / visual inspection of flame arresters and high velocity vent valves (if applicable) / внешний осмотр пламегасителей и быстродействующих выпускных клапанов (в соответствующих случаях) / inspection extérieure des coupe-flammes et soupapes de dégagement à grande vitesse |  |  |  |  | 7.2.1.217.2.4.16.87.2.4.229.3.x.22.4 |
| 36. | Elektrische und nicht-elektrische Anlagen und Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen Anforderungen der jeweiligen Zone (wenn Zoneneinteilung gilt) / electrical and non-electrical installations and equipment used in explosion hazardous areas meet the requirements for use in the area concerned (if covered by the classification of zones) / Электрическое оборудование в пределах грузового пространства по крайней мере "гарантированного типа безопасности" (например, подсветка спасательных кругов, освещение) / installations et équipements électriques et non électriques utilisés dans les zones de risque d’explosion doivent satisfaire au moins aux exigences pour une utilisation dans la zone concernée (auxquels s’applique le classement en zones )  |  |  |  |  | 1.2.11.6.7.2.2.29.3.x.53.1 |
| 37. | Zutrittsverbotszeichen / notice boards prohibiting admittance on board / табличка "запрещен вход на борт" / panneau interdisant la montée à bord |  |  |  |  | 8.3.39.3.x.71 |
| 38. | Rauchverbotszeichen / notice boards prohibiting smoking / табличка "курить запрещено" / panneau « interdit de fumer » |  |  |  |  | 8.3.49.3.x.74 |
| 39. | Verschluss der Ladetanks und anderer Räume / cargo tanks and other rooms closed / грузовые танки и другие помещения закрыты / les citernes à cargaison et les autres locaux sont fermés |  |  |  |  | 7.2.3.227.2.4.22 |
| 40. | Füllungsgrad von Ladetanks / degree of filling of cargo tanks/ степень загрузки грузовых танков / degré de chargement des citernes à cargaison |  |  |  |  | 3.2.3.2 Tab.C (11)7.2.4.21 |
| 41. | Bezeichnung / marking / маркировка / signalisation |  |  |  |  | 3.2.3.2 Tab.C (19) |
| 42. | Bei Schiffen in Fahrt: alle Abschlussvorrichtungen der Lade- und Löschleitungen (d.h. Ventile und Blindflansche) geschlossen, alle Schrauben eingesetzt / for vessels under way: all shut-off devices and openings of the loading and unloading cargo piping closed, all screws fixed / для судов на ходу: все запорные устройства грузовых трубопроводов (то есть вентили и концевые фланши) закрыты, все болты использованы / pour les bateaux faisant route: tous les dispositifs de coupure des tuyauteries à cargaison (soupapes et brides) sont fermés, toutes les vis sont fixées  |  |  |  |  | 9.3.x.25.2 |
| 43. | Kofferdämme leer / cofferdams empty / кофердамы пусты / les cofferdams sont vides |  |  |  |  | 7.2.3.1.1 |
| 44. | Keine Leckagen in Pumpenräumen unter Deck / no leaks in the cargo pump-rooms below deck / нет утечки в подпалубных отделениях грузовых насосов / il n’y a pas de fuite dans les compartiments des pompes à cargaison situées sous le pont |  |  |  |  | 7.2.3.2.1 |
| 45. | Keine Lagerung von Versandstücken im Bereich der Ladung/ no carriage of packages in the cargo area / упаковки в пределах грузового пространства отсутствуют / il n’y a pas d’emballages dans la zone à cargaison |  |  |  |  | 7.2.4.1.1 |
| 46. | Keine Motorboote oder Personenkraftwagen im Bereich der Ladung/ no carriage of passenger cars or motor boats in the cargo area / моторные лодки или легковые автомобили в пределах грузового пространства отсутствуют / il n’y a pas de canots à moteur ou de voitures dans la zone à cargaison  |  |  |  |  | 7.2.3.31.2 |
| 47. | Restebehälter und Slopbehälter / receptacles for residual products and receptacles for slops / емкости для остаточных продуктов и сосуды для отстоев / récipients pour des restes de cargaison et pour des slops |  |  |  |  | 7.2.4.1.19.3.2.269.3.3.26 |
| 48. | Während des Ladens und Löschens: Evakuierungsmittel vorhanden / during loading and unloading: means of evacuation available / Во время погрузки и разгрузки: имеются средства эвакуации / au cours du chargement et du déchargement il existe de moyens d’évacuation  |  |  |  |  | 1.4.2.2.11.4.3.31.4.3.7.17.2.4.77 |
| **Ausrüstung / equipment / оборудование / équipements** |
| 49. | Persönliche Schutzausrüstung PP für jedes Besatzungsmitglied / personal protection PP for each crew member / Персональное защитное оборудование PP имеется для каждого члена экипажа/ des équipements de protection personnelle PP existent pour chaque membre d’équipage |  |  |  |  | 1.2.13.2.3 Tab. C (18)8.1.58.1.6.3 |
| 50. | Geeignetes Fluchtgerät EP für jede Person an Bord / suitable escape device EP for each person on board / для каждого человека на борту имеется соответствующее спасательное устройство ЕР/ des dispositifs de sauvetage EP existent pour chaque personne se trouvant à bord |  |  |  |  | 1.2.13.2.3 Tab. C(18)8.1.58.1.6.3 |
| 51. | Gasspürgerät EX mit Gebrauchsanweisung / flammable gas detector EX with instructions for its use / индикатор легковоспламеняющихся газов EX с инструкциями по его эксплуатации / détecteur de gaz inflammable EX avec sa notice |  |  |  |  | 1.2.13.2.3 Tab. C(18)7.2.2.58.1.58.1.6.3 |
| 52. | Toximeter TOX mit Gebrauchsanweisung / toximeter TOX with instructions for its use / токсикометр TOX с инструкциями по его эксплуатации / toximètre TOX avec sa notice |  |  |  |  | 1.2.13.2.3 Tab. C(18)7.2.2.58.1.58.1.6.3 |
| 53. | Geeignetes umluftabhängiges Atemschutzgerät A / breathing apparatus ambient air-dependent A / подходящий фильтрующий дыхательный аппарат А / appareil de protection respiratoire A |  |  |  |  | 1.2.13.2.3 Tab. C(18)8.1.58.1.6.3 |
| 54. | Zwei zusätzliche Handfeuerlöscher / two additional hand fire-extinguishers / два дополнительных переносных огнетушителя / deux extincteurs portables additionnels  |  |  |  |  | 8.1.48.1.6.19.3.x.40.3 |
| 55. | Ergänzende Angaben zu Verstößen / supplementary information on infringements / дополнительные сведения о нарушениях / informations complémentaires concernant les infractions |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Sonstige Anmerkungen:Other observations:другие замечания:Autres observations: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 56. | Die Kontrolle wurde gemäß standardisierter Kontrollliste durchgeführt / The check has been made according to the standardized checklist / Проверка проводилась согласно стандартизованному Перечню проверок / Le contrôle a été effectué conformément à la liste de contrôle standard. Name / name / фамилия / Nom Unterschrift / signature / подпись/ Signature |
| 57. | Ich habe die Ergebnisse der Kontrolle zur Kenntnis genommen und eine Kopie der Kontrollliste erhalten / I have taken notice of the results of the check and have received a copy of the checklist / Я принял к сведению результаты проверки и получил копию Перечня проверок / J’ai pris note des résultats du contrôle et reçu copie de la Liste de contrôle. Name (Schiffsführer) / name (master of the Unterschrift / signature / подпись/ Signaturevessel) / фамилия ( судоводитель) / Nom (conducteur) |

|  |
| --- |
| **Anlage zur standardisierten Schiffskontrollliste** **gemäß 1.8.1.2.1 ADN****für Tankschiffe****Annex to the standardized vessel check in accordance with 1.8.1.2.1 of ADN****for tank vessels****Приложение к стандартизованному перечню проверок судов в соответствии с 1.8.1.2.1 ВОПОГ для танкеров****Annexe à la liste de contrôle standard des bateaux conformément à l’ADN 1.8.1.2.1 pour les bateaux-citernes** |
| Optionale Kontrollliste für Dokumente in Ergänzung zu Z 25 der standardisierten SchiffskontrolleOptional checklist for documents in addition to No. 25 of the standardized vessel checkФакультативный перечень проверок документов в дополнение к пункту 25 стандартизированной проверки судовListe optionnelle de contrôle des documents en addition au point 25 du contrôle standard des bateaux |

|  |  | **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gegenstand der Kontrolle / topic of the check / Объекты проверки / Objet du contrôle** | **in Ordnung****in order****в порядке****en ordre** | **nicht in Ordnung****not in order****не в порядке****pas en ordre** | **nicht anwendbar** **not applicable****не применяется** **inapplicable** | **nicht geprüft****not checked****не проверялось****non contrôlé** |  |
| 25.1 | Schriftliche Weisungen / instructions in writing / письменные инструкции / consignes écrites |  |  |  |  | 5.4.38.1.2.1 ©(c)8.1.2.48.1.2.9 |
| 25.2 | Abdruck oder elektronische Version des ADN mit der beigefügten Verordnung in der jeweils gültigen Fassung / paper copy or electronic version of the ADN with the latest version of its annexed Regulations / печатная или электронная версия ВОПОГ с прилагаемыми Правилами в действующей в соответствующее время редакции / un exemplaire sur papier ou une version électronique de l’ADN avec la dernière version en vigueur de son Règlement annexé  |  |  |  |  | 8.1.2.1 (d)8.1.2.8 |
| 25.3 | Bescheinigung der Isolationswiderstände der elektrischen Einrichtungen und Bescheinigungen über die Prüfung der Anlagen und Geräte und autonomen Schutzsysteme / inspection certificate of the insulation resistance of the electrical installations and certificates concerning the inspection of all installations, equipment and self-contained protection systems / … / certificat de vérification de la résistance de l’isolation des installations électriques et attestations relatives à la vérification des installations et équipements et des systèmes de protection autonomes |  |  |  |  | 8.1.2.1 (e)8.1.7.18.1.7.2 |
| 25.4 | (*Deleted*) |  |  |  |  |  |
| 25.5 | Gültige Prüfbescheinigung für Feuerlöschschläuche und die besondere Ausrüstung / valid inspection certificate for fire-extinguishing hoses and the special equipment / действительное свидетельство о проверке пригодности для пожарных гидрантов … / certificat de vérification des dispositifs d’extinction d’incendie et des tuyaux et de l’équipement spécial valide |  |  |  |  | 8.1.2.1 (f)8.1.2.88.1.6.18.1.6.3 |
| 25.6 | Prüfbuch für Gasmessungen, wenn in 3.2.3.2, Tabelle C, Spalte 18 ein Gasspürgerät (EX) oder ein Toximeter (TOX) gefordert wird / a control book if a flammable gas detector (EX) or a toximeter (TOX) is required in 3.2.3.2 Table C column 18 / журнал проведения проверок состава газа, если в 3.2.3.2, таблица C, графа 18 требуется индикатор легковоспламеняющихся газов (EX) или токсикометр (TOX) / carnet de controle si un détecteur de gaz inflammables (EX) ou un toximètre (TOX) est requis dans 3.2.3.2, tableau C, colonne 18 |  |  |  |  | 7.2.3.1.48.1.2.1 (g)8.1.2.8 |
| 25.7 | Abdruck der bi- oder multilateralen Vereinbarungen, die bei einem Transport in Anspruch genommen werden / copy of the bi- or multilateral agreements which are used for a transport / распечатка двусторонних или многосторонних соглашений, которые используются для перевозки / copie des accords bilatéraux ou multilatéraux appliqués pour le transport |  |  |  |  | 1.5.18.1.2.1(h)8.1.2.8 |
| 25.8 | Stauplan / loading plan / Грузовой план / plan de chargement |  |  |  |  | 7.2.4.11.28.1.2.3 (a)8.1.2.8 |
| 25.9 | Lecksicherheitsplan / damage control plan / план борьбы за живучесть судна / plan de sécurité en cas d’avarie |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.28.1.2.3 (c)8.1.2.89.3.x.139.3.x.149.3.x.15 |
| 25.10 | *(Deleted)* |  |  |  |  |  |
| 25.11 | Gültiges Klassifikationszeugnis / valid classification certificate / действительное классификационное свидетельство / attestation de classification valide  |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.21.6.7.38.1.2.3 (e)8.1.2.89.3.x.8 |
| 25.12 | Bescheinigung über die Gasspüranlagen und Sauerstoffmessanlage (sofern zutreffend) / certificates concerning the inspection of the gas detection systems and the oxygen measuring system (if applicable) / (в соответствующих случаях) свидетельство для индикаторов легковоспламеняющихся газов … / attestation relative à l’inspection des installations de détection de gaz et de l’installation de mesure de l’oxygène (le cas échéant) |  |  |  |  | 8.1.2.3(f)8.1.2.88.1.6.39.3.x.8.4 |
| 25.13 | Gültige Prüfbescheinigung für die für das Laden und Löschen benutzten Schlauchleitungen / valid inspection certificate for hose assemblies used for loading and unloading / действительное свидетельство о проверке пригодности для грузовых трубопроводов погрузки и разгрузки / attestation relative au contrôle des tuyauteries flexibles utilisées pour le chargement et le déchargement valide |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.28.1.2.3 (h)8.1.2.88.1.6.2 |
| 25.14 | Ladeinstruktionen (sofern zutreffend)? / loading instructions (if applicable)? / Инструкции по загрузке имеются на борту (в соответствующих случаях) ? / Les instructions de chargement (le cas échéant)?[Nr. 10 oder 11 des Zulassungszeugnisses / No. 10 or 11 of the certficate of approval / пункт 10 … 11Свидетельства о допущении / point 10 ou 11 du certificat d’agrément]  |  |  |  |  | 8.1.2.3 (i)8.1.2.89.3.2.25.99.3.3.25.9 |
| 25.15 | Heizinstruktion bei der Beförderung von Stoffen mit einem Schmelzpunkt ≥ 0 °C / heating instruction in the event of carriage of goods having a melting point ≥ 0 °C / Инструкция по подогреву груза при перевозке веществ с температурой плавления ≥ 0 °C / instructions de chauffage lors du transport de matières dont le point de fusion ≥ 0 °C  |  |  |  |  | 8.1.2.3 (k)8.1.2.8 |
| 25.16 | *(deleted)* |  |  |  |  |  |
| 25.17 | Reiseregistrierung wenn das Fahrzeug für UN 1203 BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF zugelassen ist / register of operations, if the vessel is accepted for the carriage of UN 1203 MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL / регистрация рейса, если судно допущено к перевозке UN 1203 БЕНЗИН ИЛИ ТОПЛИВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ / document d’enregistrement d’opérations relatives au transport du No ONU 1203 ESSENCE OU COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE |  |  |  |  | 7.2.4.128.1.2.3 (m)8.1.2.88.1.11 |
| 25.18 | Kühlinstruktion bei der Beförderung von Stoffen in gekühlter Form / refrigeration instruction in the event of carriage of refrigerated substances / инструкция по охлаждению при перевозке веществ в замороженной форме / instructions de réfrigération en cas de transport de matières réfrigérées |  |  |  |  | 7.2.3.288.1.2.3 (n)8.1.2.8 |
| 25.19 | Bescheinigung über die Kühlanlage / certificate concerning the refrigeration system / свидетельство для системы охлаждения/ certificat relatif à l’installation de réfrigération |  |  |  |  | 8.1.2.3 (o)8.1.2.89.3.x.27.10 |
| 25.20 | Prüfbescheinigungen über die fest installierten Feuerlöscheinrichtungen / inspection certificates concerning the fixed fire extinguishing systems / свидетельства о проверке пригодности для стационарных установок пожаротушения / attestations d’inspection relatives aux installations d’incendie fixées à demeure |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.28.1.2.3 (p)8.1.2.89.3.x.40.2.9 |
| 25.21 | bei Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase und fehlender Kontrolle der Ladungstemperatur die Berechnung der Haltezeit (und die Dokumentation des Wärmeübergangswertes) / when carrying refrigerated liquefied gases and the temperature is not controlled the determination of the holding time (and documentation on the heat transmission coefficient) / … / en cas de transport de gaz liquéfiés réfrigérés et lorsque la température n’est pas contrôlée, la détermination du temps de retenue (et la documentation relative au coefficient de transmission thermique) |  |  |  |  | 7.2.4.16.167.2.4.16.17 8.1.2.3 (q)8.1.2.89.3.1.24.1  |
| 25.22 | eine Liste oder ein Übersichtsplan der fest installierten Anlagen und Geräte, die mindestens für den Betrieb in Zone 1 geeignet sind und der Anlagen und Geräte die 9.3.x.51 entsprechen / a list of or a general plan indicating the fixed installations and equipment suitable to be used at least in zone 1 and the installations and equipment complying with 9.3.x.51 / … / une liste ou un plan schématique des installations et équipements fixés à demeure qui sont appropriés au moins pour une utilisation en zone 1 et des installations et équipements conformes au 9.3.x.51 |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.28.1.2.3 (r)8.1.2.89.3.x.51 |
| 25.23 | eine Liste oder ein Übersichtsplan der fest installierten Anlagen und Geräte, die während des Ladens, Löschens, Entgasens beim Stillliegen oder während des Aufenthalts in einer oder unmittelbarangrenzend an eine landseitig ausgewiesene Zone, nicht betrieben werden dürfen (rot gekennzeichnet) / a list of or a general plan indicating the fixed installations and equipment which are not authorized for use during loading and unloading, gas-freeing or during a stay near to or within an onshore assigned zone (marked in red) / … / une liste ou un plan schématique des installations et équipements fixés à demeure dont l’utilisation n’est pas autorisée durant le chargement, le déchargement, le dégazage ou le stationnement à proximité immédiate ou à l’intérieur d’une zone assignée à terre (marqués en rouge)  |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.28.1.2.3 (s)8.1.2.89.3.x.52.3 |
| 25.24 | ein von einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft genehmigter Plan mit den Grenzen der Zonen, auf dem die in der jeweiligen Zone installierten elektrischen und nicht-elektrischen Anlagen und Geräte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereiche sowie die autonomen Schutzsysteme eingetragen sind / a plan approved by a recognized classification society indicating the boundaries of the zones and the location of the electrical and non-electrical equipment installed in the relevant zone intended to be used in explosion hazardous areas, as well as self-contained protection systems / … / un plan approuvé par une société de classification agréée indiquant les limites des zones et l’emplacement des installations et équipements électriques et non électriques installés dans la zone concernée qui sont destinés à être utilisés dans des zones de risque d’explosion ainsi que des systèmes de protection autonomes |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.28.1.2.3 (t)8.1.2.8 |
| 25.25 | Liste über die unter 25.24 aufgeführten Geräte sowie der autonomenSchutzsysteme mit den Angaben gemäß 8.1.2.3 u) / list of the installations and equipment referred to under 25.24 and of the self-contained protection systems with the information required in 8.1.2.3 (u) / … / liste des installations et équipements visés sous 25.24 ainsi que des systèmes de protection autonomes, avec les indications … |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.28.1.2.3 (u)8.1.2.8 |
| 25.26 | eine Liste oder ein Übersichtsplan über die außerhalb der explosionsgefährdeten Bereiche fest installierten Anlagen und Geräte, die während des Ladens, Löschens, Entgasens beim Stillliegen oder während des Aufenthalts in einer oder unmittelbar angrenzend an eine landseitig ausgewiesene Zone, betrieben werden dürfen, soweit sie nicht unter 25.22 und 25.24 fallen / a list of or general plan indicating the fixed installations and equipment installed outside the explosion hazardous areas that may be used during loading, unloading, gas-freeing, berthing or during a stay in the immediate vicinity of or within an onshore assigned zone, if not referred to in 25.22 and 25.24 / … / une liste ou un plan schématique indiquant les installations et équipements fixés à demeure situés en dehors des zones de risque d’explosion, qui peuvent être utilisés pendant le chargement, le déchargement, le dégazage, le stationnement ou pendant le séjour à proximité immédiate ou à l’intérieur d’une zone assignée à terre, s’ils ne sont pas visés par les alinéas 25.22 et 25.24 |  |  |  |  | 1.6.7.2.2.28.1.2.3 (v)8.1.2.8 |
| 25.27 | die nach Unterabschnitt 3.2.3.1, Erläuterungen zur Tabelle C, Erläuternde Bemerkung zu Spalte (20), Zusätzliche Anforderung/Bemerkung 12, Buchstaben p) und q) geforderten Bescheinigungen, wenn zutreffend / the certificates required under 3.2.3.1, Explanations concerning Table C, explanatory note for column (20), remark 12 subparagraphs (p) and (q), if appropriate / … / les attestations exigées au 3.2.3.1, Explications concernant le tableau C, Notes explicatives pour la colonne (20), observation 12, alinéas p) et q), le cas échéant |  |  |  |  | 8.1.2.3 (w)8.1.2.8 |
| 25.28 | die nach Unterabschnitt 3.2.3.1, Erläuterungen zur Tabelle C, Erläuternde Bemerkung zu Spalte (20), Zusätzliche Anforderung/Bemerkung 33, Buchstaben i), n) und o) geforderten Bescheinigungen, wenn zutreffend / the certificates required under 3.2.3.1, Explanations concerning Table C, explanatory note for column (20), remark 33 subparagraphs (i), (n) and (o), if appropriate / … / les attestations exigées au 3.2.3.1, Explications concernant le tableau C, Notes explicatives pour la colonne (20), observation 33, alinéas i), n) et o), le cas échéant |  |  |  |  | 8.1.2.3 (x)8.1.2.8 |