|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/44 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General8 July 2021RussianOriginal: French |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Женева, 21 сентября — 1 октября 2021 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня:

**новые предложения**

 Тара отбракованная порожняя неочищенная
(№ ООН 3509)

 Передано правительством Италии[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\* [[3]](#footnote-3)\*\*\*

 Введение

1. Перевозка в транспортной цепи, включающей морскую перевозку, регулируется подразделом 1.1.4.2.

2. Однако другие положения, касающиеся морской перевозки, содержатся, например, в специальном положении по упаковке B13 инструкции по упаковке IBC08.

3. В МКМПОГ для № ООН 3509 в колонке 6 указано специальное положение 968, а в колонке 17 содержится следующее указание: «Эта позиция не должна использоваться для морской перевозки. Отбракованная тара должна отвечать положениям пункта 4.1.1.11.».

 Предложение

4. Добавить в раздел 2.1.6 примечание следующего содержания:

«*ПРИМЕЧАНИЕ: Этот номер ООН не должен использоваться при перевозке в транспортной цепи, включающей морскую перевозку*.».

В главе 3.3 в конце специального положения 663 добавить *ПРИМЕЧАНИЕ 1* следующего содержания (существующее *ПРИМЕЧАНИЕ* становится *ПРИМЕЧАНИЕМ 2*):

«*ПРИМЕЧАНИЕ 1: Этот номер ООН не должен использоваться при перевозке в транспортной цепи, включающей морскую перевозку.*».

В подразделе 4.1.4.1, инструкция по упаковке P003, специальное положение по упаковке RR9, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ, в конце добавить примечание следующего содержания:

«*ПРИМЕЧАНИЕ: Этот номер ООН не должен использоваться при перевозке в транспортной цепи, включающей морскую перевозку.*».

В подразделе 4.1.4.1, инструкция по упаковке IBC08, специальное положение по упаковке B13, заменить «3486 и 3487» на «3486, 3487 и 3509».

В подразделе 4.1.4.1, инструкция по упаковке LP02, специальное положение по упаковке L3, заменить «2208 и 3486» на «2208, 3486 и 3509».

1. \* A/75/6 (разд. 20), п. 20.51. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2021/44. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\*\* Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. [↑](#footnote-ref-3)