|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/2022/115 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General19 August 2022RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Сто восемьдесят восьмая сессия**

Женева, 14–16 ноября 2022 года

Пункт 4.6.4 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года:**

**Рассмотрение проектов поправок к существующим**

**правилам ООН, представленных GRE**

 Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 00 к Правилам № 149 ООН (устройства освещения дороги)

 Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее восемьдесят шестой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/86, пункт 12). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/8. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в ноябре 2022 года.

*Пункт 3.3.2.4.2* изменить следующим образом:

«3.3.2.4.2 В случае фар/встраиваемого модуля АСПО, сконструированных таким образом, чтобы отвечать требованиям обеих систем дорожного движения, имеющих или не имеющих соответствующую регулировку оптического элемента, или источника(ов) света, или модуля(ей) СИД, — горизонтальной стрелки, имеющей два острия, направленных соответственно влево и вправо».

*Приложение 1, пункты 9.1* *и 9.1.6, отсылку к сноске 1* заменить отсылкой к сноске 2.

*Пункт 9.1.8* изменить следующим образом:

«9.1.8 Общий номинальный световой поток, описанный в пункте 4.5.2.6 настоящих Правил, превышает 2,00∙103 люмен: да/нет/неприменимо2».

*Пункты 9.1.9* *(дважды), 9.2.2, 9.2.6* *(дважды), 9.2.8, 9.3.2.1, 9.3.2.3, 9.3.3* *(дважды), 9.3.5, 9.3.7, 9.3.8* *(дважды), 9.4, 9.4.3, 9.4.5* *(дважды), 9.4.7, 9.4.9* *(дважды), 9.5.3* *(дважды), 9.5.5* *(дважды), 9.5.6-9.5.9, 9.6.3, 9.6.5* *(дважды) и 12, отсылку к сноске 1* заменить отсылкой к сноске 2.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2022 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2022 год (A/76/6 (часть V, раздел 20), пункт 20.76), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)