|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2023/14 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General2 March 2023RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

**Рабочая группа по пассивной безопасности**

**Семьдесят третья сессия**

Женева, 15–19 мая 2023 года

Пункт 12 предварительной повестки дня

**Правила № 129 ООН (усовершенствованные детские
удерживающие системы)**

 Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 03 к Правилам № 129 ООН (усовершенствованные детские удерживающие системы)\*

[[1]](#footnote-1) Представлено экспертом от Европейской ассоциации по координации участия потребителей в деятельности по стандартизации от имени Международной организации потребительских союзов

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ассоциации по координации участия потребителей в деятельности по стандартизации (АНЕК) от имени Международной организации потребительских союзов (МОПС). Поправка к Правилам № 129 ООН (усовершенствованные детские удерживающие системы (УДУС)) основывается на документе GRSP-72-05-Rev.1, который был распространен на семьдесят второй сессии Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP). Изменения к существующему тексту Правил ООН выделены жирным шрифтом в случае новых элементов или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

 I. Предложение

*Включить новый пункт 4.6.4* следующего содержания:

«**4.6.4** **На УДУС должны наноситься только официально утвержденные по типу указатели направления движения ремня.** **Эти официально утвержденные по типу указатели направления движения ремня должны быть зеленого цвета, использование для них любого иного цвета не допускается.** **Не допускается никаких иных указателей направления движения ремня.**»

 II. Обоснование

1. Данное дополнительное положение призвано предотвратить ситуацию, когда указатели зеленого цвета указывают такое направление движения ремня, которое выходит за рамки действующего официального утверждения типа.

2. Например, УДУС цельной конструкции официально утверждена по типу для ростовки до 105 см, но при этом находящиеся на ней указатели направления движения ремня зеленого цвета подталкивают потребителя к использованию (несанкционированному) данной системы в качестве УДУС нецельной конструкции.



1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2023 год, изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2023 год (A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)