|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/39 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General3 July 2023RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Женева, 19–29 сентября 2023 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:
новые предложения**

 Поправки к таблице A, специальному положению 645 и подпункту 5.4.1.2.1 g)

 Передано правительством Нидерландов[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

 Введение

1. В редакции Типовых правил 2019 года (двадцать первое пересмотренное издание) в положении 2.1.3.5.2 было предусмотрено отнесение к № ООН 0431 изделий, используемых для производства сценических эффектов, которые отвечают описанию и техническим характеристикам типа изделий 1.4G согласно таблице классификации фейерверочных изделий по умолчанию, приведенной в пункте 2.1.3.5.5. Изделия могут быть отнесены к № ООН 0431 по аналогии без проведения испытаний серии 6.

2. В рамках работы по согласованию в 2019 году эта поправка к двадцать первому пересмотренному изданию Типовых правил была включена в пункт 2.2.1.1.7.2 изданий МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2021 года.

3. Специальное положение 645 и подпункт 5.4.1.2.1 g) МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ затрагивают и дополняют пункт 2.2.1.1.7.2. В соответствии со специальным положением 645 компетентный орган выдает свидетельство об утверждении классификации. Если классификация основана на таблице классификации фейерверочных изделий по умолчанию, то компетентный орган может потребовать данные испытаний серии 6 для проверки правильности классификации изделия по умолчанию.

4. Специальное положение 645 не назначено № ООН 0431 в таблице А главы 3.2, и № ООН 0431 не указан в положениях подпункта 5.4.1.2.1 g) МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. Однако, по мнению Нидерландов, № ООН 0431 надлежит включить в сферу действия специального положения 645 и подпункт 5.4.1.2.1 g). Это необходимо для того, чтобы не допустить перевозку изделий, которые относятся к № ООН 0431, упомянутому в пункте 2.2.1.1.7.2, и которые могут также использоваться в качестве фейерверочных изделий, таких как бураки, фонтаны и ракеты, в соответствии с МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ без разрешения компетентного органа, в то время как для тех же изделий, перевозимых в качестве фейерверочных изделий под №№ ООН 0333, 0334, 0335, 0336 и 0337, требуется разрешение.

5. Судя по всему, в случае с перевозкой изделий, которые относятся к № ООН 0431 и упомянуты в пункте 2.2.1.1.7.2, в предписаниях образовался непреднамеренный пробел. Вполне вероятно, что речь идет об упущении во время работы по согласованию, которое необходимо устранить. Однако, поскольку № ООН 0431 распространяется также на изделия 1.4G, не используемые для производства сценических эффектов, то формулировку специального положения 645 и подпункта 5.4.1.2.1 g) следует адаптировать. Необходимо указать, что в случае
№ ООН 0431 они применимы только к изделиям с этим номером, используемым для производства сценических эффектов, которые отвечают описанию и техническим характеристикам типа изделий 1.4G согласно таблице классификации фейерверочных изделий по умолчанию.

 Предложение 1

6. В таблице А главы 3.2 в колонке 6 для № ООН 0431 добавить «645».

 Предложение 2

7. В главе 3.3 изменить специальное положение 645 следующим образом (новый текст подчеркнут и выделен жирным шрифтом):

 «645 Классификационный код, упомянутый в колонке 3b таблицы А главы 3.2, должен использоваться только в случае его утверждения компетентным органом *[Договаривающейся стороны ДОПОГ] [Договаривающейся стороны ВОПОГ] [Договаривающегося государства МПОГ]* до начала перевозки. Утверждение выдается в письменном виде как свидетельство об утверждении классификации (см. 5.4.1.2.1 g)), и ему присваивается индивидуальный номер. В тех случаях, когда отнесение к подклассу осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 2.2.1.1.7.2, компетентный орган может потребовать проведения проверки правильности классификации по умолчанию на основе результатов испытаний серии 6, предусмотренных в разделе 16 части I Руководства по испытаниям и критериям. **Свидетельство об утверждении классификации выдается только на изделия под № ООН 0431, используемые для производства сценических эффектов, которые отвечают описанию и техническим характеристикам типа изделий 1.4G согласно таблице классификации фейерверочных изделий по умолчанию**».

 Предложение 3

8. Изменить первый и второй абзацы подпункта 5.4.1.2.1 g) следующим образом (новый текст подчеркнут и выделен жирным шрифтом):

 «При перевозке фейерверочных изделий под № ООН 0333, 0334, 0335, 0336 и 0337 **и изделий под № ООН 0431, используемых только для производства сценических эффектов, которые отвечают описанию и техническим характеристикам типа изделий 1.4G согласно таблице классификации фейерверочных изделий по умолчанию,** в транспортном документе должна быть сделана следующая запись:

“Классификация фейерверочных изделий **или изделий (в зависимости от обстоятельств)** компетентным органом XX, классификационный номер фейерверочного изделия **или изделия (в зависимости от обстоятельств)** — XX/YYZZZZ”».

 Обоснование

9. Целью настоящего документа является устранение непреднамеренного пробела в отношении перевозки изделий под № ООН 0431, используемых только для производства сценических эффектов, которые отвечают описанию и техническим характеристикам типа изделий 1.4G согласно таблице классификации фейерверочных изделий по умолчанию.

10. Более систематичный подход и более тщательное обоснование положений в рамках МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ позволяют сделать правовые тексты более четкими и избежать различий в критериях, применяемых разными Договаривающимися сторонами/государствами и разными инспекционными службами, и тем самым способствуют достижению цели № 16 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций «Мир, правосудие и эффективные учреждения».

1. \* A/77/6 (разд. 20), п. 20.76. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2023/39. [↑](#footnote-ref-2)