|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/48 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  10 July 2023  Russian  Original: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ   
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов**

Женева, 19–29 сентября 2023 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок   
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:**

**нерассмотренные предложения**

Информация о перевозимом количестве, указываемая в транспортном документе в соответствии   
с пунктом 5.4.1.1.3.2

Передано правительством Ирландии[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

|  |
| --- |
| *Резюме* |
| **Существо предложения:** Предлагается поправка к пункту 5.4.1.1.3.2, предусматривающая оценку количества медицинских и клинических отходов (№ ООН 3291), уже упакованных в соответствии с инструкцией по упаковке P621. |
| **Предлагаемое решение:** Поправка к пункту 5.4.1.1.3.2. |
| **Справочные документы:** Неофициальный документ [INF.30](https://unece.org/sites/default/files/2023-03/ECE-TRANS-WP15-AC1-2023-BE-INF.30_0.pdf) весенней сессии Совместного совещания, проводившейся 20–24 марта 2023 года; Доклад ECE/TRANS/WP.15/AC.1/168, пункт 45. |
|  |

Введение

1. Ирландия приветствовала включение в издание МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 2023 года нового положения 5.4.1.1.3.2. Однако после его введения выяснилось, что в области обращения с отходами существует определенный вид деятельности, который не допускается действующими положениями.

2. Ирландия получила заявку на национальное исключение, разрешающее перевозку внутри (решётчатого) контейнера клинических и медицинских отходов (№ ООН 3291), уже упакованных в соответствии с инструкцией по упаковке P621 в подразделе 4.1.4.1, без указания в транспортном документе числа упаковок (контейнеров для острых предметов). В заявке предлагается “оценивать” количество клинических/медицинских отходов в контейнере по номинальному объему/емкости контейнера.

3. Ирландия предлагает внести изменения в пункт 5.4.1.1.3.2, изложенные в пункте 4 ниже.

Предложение

4. Предлагаемые поправки к пункту 5.4.1.1.3.2 выделены жирным шрифтом и подчеркнуты:

«5.4.1.1.3.2 Если невозможно измерить точное количество отходов в месте погрузки, то количество, согласно пункту 5.4.1.1.1 f), может быть оценено для следующих случаев при следующих условиях:

a) для тары в транспортный документ добавляется перечень тары с указанием типа и номинального объема;

b) для контейнеров оценка основывается на их номинальном объеме и другой имеющейся информации (например, тип отходов, средняя плотность, степень наполнения);

c) для вакуумных цистерн для отходов оценка обосновывается (например, посредством оценки грузоотправителя или на основе показателей оборудования транспортного средства).

Такая оценка количества не допускается в случае:

– изъятий, для которых точное количество имеет существенное значение (например, подраздел 1.1.3.6);

– отходов, содержащих вещества, упомянутые в пункте 2.1.3.5.3 **(за исключением № ООН 3291, отходы больничного происхождения, разные, н.у.к.,** **или (био)медицинские отходы, н.у.к., или** **медицинские отходы, подпадающие под действие соответствующих правил, н.у.к.,** **в таре, соответствующей инструкции по упаковке P621),** или вещества класса 4.3;

– цистерн, кроме вакуумных цистерн для отходов.

В транспортном документе должна быть сделана следующая запись: “КОЛИЧЕСТВО, НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5.4.1.1.3.2”».

Обоснование

5. Ирландия понимает, что отходы, содержащие вещества, упомянутые в пункте 2.1.3.5.3, специально исключены из положений пункта 5.4.1.1.3.2.   
Для грузоотправителей и перевозчиков медицинских или клинических отходов (№ ООН 3291) было бы удобнее, если бы это исключение не распространялось на отходы класса 6.2, которые уже упакованы в соответствии с инструкцией по упаковке Р621 в подразделе 4.1.4.1 МПОГ/ДОПОГ. Считается, что эти отходы в упакованном виде не представляют такой степени опасности, как другие вещества, перечисленные в пункте 2.1.3.5.3.

6. Следует отметить, что данное предложение не относится к медицинским и клиническим отходам (№ ООН 3291), которые перевозятся в более крупной наружной таре (например, в баках на колесах) различной вместимости, поскольку нет никаких сложностей с указанием количества такой внешней тары в транспортном документе в соответствии с подпунктом 5.4.1.1.1 е). Настоящее предложение касается только оценки в транспортном документе массы/объема небольших «контейнеров для острых предметов», отвечающих требованиям инструкции по упаковке P621, которые перевозятся в (решётчатых) контейнерах в составе партии груза.

1. \* A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением OTIF/RID/RC/2023/48. [↑](#footnote-ref-2)