|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | | ECE/TRANS/WP.15/2023/8 | |
| _unlogo | | **Экономический  и Социальный Совет** | | Distr.: General  11 August 2023  Original: Russian |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Сто четырнадцатая сессия**

Женева, 6-10 ноября года

Пункт 5 a) предварительной повестки дня

**Предложения о внесении поправок   
в приложения А и B к ДОПОГ:   
конструкция и допущение к перевозке   
транспортных средств**

Предложение по внесению изменений в раздел 9.7.8

Передано правительством Российской Федерации[[1]](#footnote-1)\*

|  |
| --- |
| *Резюме* |
| **Существо предложения:** Уточнить область распространения подраздела 9.7.8.3 приложения B к соглашению ДОПОГ  **Предлагаемое решение:** Добавить уточнение, что 9.7.8.3 приложения B к соглашению ДОПОГ распространяется только на транспортные средства FL |
|  |

Введение

1. Раздел 9.7.8.2 приложения В к Соглашению ДОПОГ определяет зоны для транспортных средств FL для целей применения МЭК 60079. Однако в следующем за ним разделе 9.7.8.3 приложения В к Соглашению ДОПОГ отсутствует ссылка на раздел 9.7.8.2 приложения В к Соглашению ДОПОГ или указание, что данный раздел касается только транспортных средств FL. В результате указанные положения могут трактоваться как необходимость соблюдения данных требований и для автотранспортных средств АТ. При том, что зоны 0; 1; 2 для автотранспортных средств АТ не определены.

Предложение для голосования

2. Раздел 9.7.8.3 приложения В к Соглашению ДОПОГ изложить в следующей редакции:

«Постоянно находящееся под напряжением электрооборудование, имеющееся на транспортных средствах FL, включая соединительные провода, расположенное за пределами зон 0 и 1, должно отвечать требованиям в отношении электрооборудования зоны 1 в целом или требованиям в отношении электрооборудования зоны 2, расположенного в кабине водителя, в соответствии со стандартом МЭК 60079, часть 14. Должны выполняться требования в отношении электрического оборудования соответствующей группы в зависимости от веществ, которые будут перевозиться.».

3. Наименование раздела 9.7.8 приложения В к Соглашению ДОПОГ изложить в следующей редакции:

«9.7.8 Электрооборудование для транспортных средств FL» (по аналогии с 9.7.4).

Издержки

Отсутствуют.

Возможности обеспечения применения

Не предвидится проблем с реализацией предложений.

1. \* A/77/6 (разд. 20), таблица 20.6. [↑](#footnote-ref-1)