|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация Объединенных Наций | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2024/10 |
| _unlogo | **Экономический и Социальный Совет** | Distr.: General9 November 2023RussianOriginal: English |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по перевозкам опасных грузов**

**Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)**

**Сорок третья сессия**Женева, 22–26 января 2024 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня
**Предложения о внесении поправок
в Правила, прилагаемые к ВОПОГ:
другие предложения**

 Предложение о включении в таблицу C новой
позиции для № ООН 1300 ЗАМЕНИТЕЛЬ СКИПИДАРА

 Передано Европейским советом химической
промышленности (ЕСХП)[[1]](#footnote-1)\* [[2]](#footnote-2)\*\*

 Введение

1. В официальной базе данных («Chemsafe») Национального института метрологии («Physikalisch-Technische Bundesanstalt») (ФТБ) и Национального института материаловедения («Bundesanstalt für Materialforschung») (БФМ) безопасный зазор для скипидара не указан. В связи с этим в ФТБ был направлен запрос на определение безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ)
для скипидара.

 Предложение

2. На основании результатов испытаний (приведенных в приложении)
БЭМЗ составляет 0,91 мм. В связи с этим ЕСХП предлагает включить новую позицию для № 1300 ЗАМЕНИТЕЛЬ СКИПИДАРА в таблицу С главы 3.2 ВОПОГ, указав в колонке 16 группу взрывоопасности II B4 (II B3), а в колонке 20 ‒‒ замечание 44.

3. Если Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ согласится с этим, мы просим рассмотреть возможность заключения многостороннего соглашения для Бельгии и Нидерландов на промежуточный период до вступления в силу ВОПОГ 2025 года.

Приложение

[*Только на английском/немецком языках*]







1. \* Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну
под условным обозначением CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2024/10. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* A/78/6 (разд. 20), таблица 20.5 [↑](#footnote-ref-2)